Приложение №1 к Контракту № 0372200063315000007-0144541-01 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г

Согласовано: Ген.директор ООО «СУ71»

Утверждаю: Заведующий ГБДОУ № 68

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Федяев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.О. Смирнова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФОРМА № 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование стройки - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **На выполнение работ по ремонту помещений 3 этажа на объекте ГБДОУ детский сад № 68 Невского района по адресу: СПб ул Шелгунова, д.18 лит."А"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основание | | | | | | | | | | | | | | | Сметная стоимость - | | | | | | | | | | 2 458 649,51 руб | | | | | | | | | | |
| Чертежи № | | | | | | | | | | | | | | | Нормативная трудоемкость - | | | | | | | | | | 2 932,00 чел-ч | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | Сметная заработная плата - | | | | | | | | | | 452,793 тыс.руб | | | | | | | | | | |
| Составлена в ценах Января 2000 г. Индексация Март 2015г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | | | Количество | | | | Стоимость на единицу, руб | | | | | | | | | Общая стоимость, руб. | | | | | | | | | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | | | | | |
| Всего | | | | Экспл. машин | | | | | Всего | | | | Основной зарплаты | | | | | Экспл. машин | | | обслуживающ. машины | | | | | |
| ед. изм. | | | |
| Основной зарплаты | | | | В т.ч. зарплаты | | | | | В т.ч. зарплаты | | | На един. | | | | Всего | |
| **№1 Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | |
| **1** | **ТЕРр57-3-01** | **Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов** | | | **0,6174** | | | | **35,97** | | | | **0** | | | | | **307,22** | | | | **307,22** | | | | | **0** | | | **3,77** | | | | **2,33** | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; НР=208,91 (68%) (80%\*0,85); СП=165,9 (54%) (68%\*0,8)** | | | **100 м плинтуса** | | | | **35,97** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |
| 1.1 | 509-9900 | Строительный мусор | | | 0,067914 | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **2** | **ТЕРр57-2-01** | **Разборка покрытий полов из линолеума и релина** | | | **0,5266** | | | | **112,09** | | | | **3,43** | | | | | **813,56** | | | | **791,59** | | | | | **21,97** | | | **11,39** | | | | **6** | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=12,166; НР=547 (68%) (80%\*0,85); СП=434,38 (54%) (68%\*0,8)** | | | **100 м2 покрытия** | | | | **108,66** | | | | **1,76** | | | | | **12,82** | | | **0,13** | | | | **0,07** | |
| 2.1 | 509-9900 | Строительный мусор | | | 0,247502 | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **3** | **ТЕРр57-1-03** | **Разборка оснований покрытия полов простильных полов** | | | **0,5266** | | | | **166,38** | | | | **0** | | | | | **1 212,08** | | | | **1 212,08** | | | | | **0** | | | **17,44** | | | | **9,18** | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; НР=824,21 (68%) (80%\*0,85); СП=654,52 (54%) (68%\*0,8)** | | | **100 м2 основания** | | | | **166,38** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |
| 3.1 | 509-9900 | Строительный мусор | | | 2,459222 | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **4** | **ТЕРр57-1-02** | **Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков** | | | **0,5266** | | | | **73,17** | | | | **0** | | | | | **533,04** | | | | **533,04** | | | | | **0** | | | **7,67** | | | | **4,04** | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; НР=362,47 (68%) (80%\*0,85); СП=287,84 (54%) (68%\*0,8)** | | | **100 м2 основания** | | | | **73,17** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |
| 4.1 | 509-9900 | Строительный мусор | | | 0,36862 | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **5** | **ТЕР46-04-010-03** | **Разборка покрытий полов паркетных** | | | **0,165** | | | | **485,39** | | | | **46,45** | | | | | **1 095,14** | | | | **1 001,93** | | | | | **93,21** | | | **46,01** | | | | **7,59** | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=12,162; НР=887,35 (84%) (110%\*0,9\*0,85); СП=507,06 (48%) (70%\*0,85\*0,8)** | | | **100 м2 покрытия** | | | | **438,94** | | | | **23,85** | | | | | **54,44** | | | **1,76** | | | | **0,29** | |
| **6** | **ТЕРр57-2-03** | **Разборка покрытий полов из керамических плиток** | | | **0,5093** | | | | **766,05** | | | | **38** | | | | | **5 364,99** | | | | **5 129,59** | | | | | **235,4** | | | **69,87** | | | | **35,58** | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=12,163; НР=3581,59 (68%) (80%\*0,85); СП=2844,21 (54%) (68%\*0,8)** | | | **100 м2 покрытия** | | | | **728,05** | | | | **19,51** | | | | | **137,46** | | | **1,44** | | | | **0,73** | |
| 6.1 | 509-9900 | Строительный мусор | | | 2,64836 | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **7** | **ТЕРр57-2-04** | **Разборка покрытий полов цементных** | | | **0,5093** | | | | **2 608,19** | | | | **1 449,49** | | | | | **13 039,78** | | | | **8 163,8** | | | | | **4 875,98** | | | **111,2** | | | | **56,63** | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=6,605; НР=6749,67 (68%) (80%\*0,85); СП=5360,04 (54%) (68%\*0,8)** | | | **100 м2 покрытия** | | | | **1 158,7** | | | | **250,11** | | | | | **1 762,19** | | | **21** | | | | **10,7** | |
| 7.1 | 509-9900 | Строительный мусор | | | 3,36138 | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **8** | **ТЕР11-01-008-03** | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой** | | | **7,2513** | | | | **310,1** | | | | **28,54** | | | | | **18 055,88** | | | | **2 644,26** | | | | | **1 712,1** | | | **2,53** | | | | **18,35** | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=8,273; Имат=7,403; НР=3148,48 (94%) (123%\*0,9\*0,85); СП=1708,22 (51%) (75%\*0,85\*0,8); ЗП=22,92\*1,15; ЭММ=22,83\*1,25; ЗПм=5,62\*1,25; ТЗТ=2,2\*1,15; ТЗТм=0,45\*1,25** | | | **1 м3 изоляции** | | | | **26,36** | | | | **7,03** | | | | | **705,19** | | | **0,56** | | | | **4,06** | |
| **9** | **ТЕР11-01-011-01** | **Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм** | | | **1,0359** | | | | **1 339,96** | | | | **46,65** | | | | | **13 384,41** | | | | **6 322,53** | | | | | **564,24** | | | **45,44** | | | | **47,07** | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=11,676; Имат=7,361; НР=6232,94 (94%) (123%\*0,9\*0,85); СП=3381,7 (51%) (75%\*0,85\*0,8); ЗП=383,64\*1,15; ЭММ=37,32\*1,25; ЗПм=17,21\*1,25; ТЗТ=39,51\*1,15; ТЗТм=1,27\*1,25** | | | **100 м2 стяжки** | | | | **441,19** | | | | **21,51** | | | | | **308,25** | | | **1,59** | | | | **1,65** | |
| **10** | **ТЕР11-01-011-02** | **Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 20 мм)** | | | **1,0359** | | | | **899,52** | | | | **32,6** | | | | | **7 125,83** | | | | **320,43** | | | | | **386,4** | | | **2,32** | | | | **2,4** | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=11,442; Имат=7,337; НР=493,04 (94%) (123%\*0,9\*0,85); СП=267,5 (51%) (75%\*0,85\*0,8); ЗП=4,86\*1,15\*4; ЭММ=6,52\*1,25\*4; ЗПм=2,85\*1,25\*4; Мат=211,14\*4; ТЗТ=0,5\*1,15\*4; ТЗТм=0,21\*1,25\*4** | | | **100 м2 стяжки** | | | | **22,36** | | | | **14,24** | | | | | **204,07** | | | **1,04** | | | | **1,08** | |
| **11** | **ТЕР06-01-015-10** | **Армирование подстилающих слоев и набетонок** | | | **0,19268** | | | | **480,11** | | | | **47,45** | | | | | **717,79** | | | | **419,61** | | | | | **66,69** | | | **14,54** | | | | **2,8** | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=7,294; Имат=4,365; НР=342,43 (80%) (105%\*0,9\*0,85); СП=188,33 (44%) (65%\*0,85\*0,8); ЗП=136,89\*1,15; ЭММ=37,96\*1,25; ЗПм=2,53\*1,25; ТЗТ=12,64\*1,15; ТЗТм=0,16\*1,25** | | | **1 т** | | | | **157,42** | | | | **3,16** | | | | | **8,42** | | | **0,2** | | | | **0,04** | |
| 11.1 | 101-6040 | Сетка | | | 103,6 | | | | 53 | | | |  | | | | | 5 490,8 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| м2 | | | |
| **12** | **ТЕР11-01-004-01** | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой** | | | **0,335** | | | | **2 395,52** | | | | **338,43** | | | | | **7 580,19** | | | | **3 391,49** | | | | | **795,89** | | | **53,11** | | | | **17,79** | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=7,02; Имат=7,642; НР=3216,75 (94%) (123%\*0,9\*0,85); СП=1745,26 (51%) (75%\*0,85\*0,8); ЗП=636,36\*1,15; ЭММ=270,74\*1,25; ЗПм=5,28\*1,25; ТЗТ=46,18\*1,15; ТЗТм=0,39\*1,25** | | | **100 м2 изолируемой поверхности** | | | | **731,81** | | | | **6,6** | | | | | **30,59** | | | **0,49** | | | | **0,16** | |
| 12.1 | 101-9122-001П | Изоляция | | | 38,86 | | | | 84,42 | | | |  | | | | | 3 280,56 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| м2 | | | |
| **13** | **ТЕР11-01-011-01** | **Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм** | | | **1,0359** | | | | **1 339,96** | | | | **46,65** | | | | | **13 384,41** | | | | **6 322,53** | | | | | **564,24** | | | **45,44** | | | | **47,07** | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=11,676; Имат=7,361; НР=6232,94 (94%) (123%\*0,9\*0,85); СП=3381,7 (51%) (75%\*0,85\*0,8); ЗП=383,64\*1,15; ЭММ=37,32\*1,25; ЗПм=17,21\*1,25; ТЗТ=39,51\*1,15; ТЗТм=1,27\*1,25** | | | **100 м2 стяжки** | | | | **441,19** | | | | **21,51** | | | | | **308,25** | | | **1,59** | | | | **1,65** | |
| **14** | **ТЕР11-01-047-01** | **Устройство покрытий из плит керамогранитных размером (размер по согласованию с Заказчиком)** | | | **0,8809** | | | | **24 108,8** | | | | **35,7** | | | | | **102 776,87** | | | | **46 505,02** | | | | | **383,35** | | | **356,98** | | | | **314,46** | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=12,19; Имат=3,132; НР=44005,79 (94%) (123%\*0,9\*0,85); СП=23875,48 (51%) (75%\*0,85\*0,8); ЗП=3318,39\*1,15; ЭММ=28,56\*1,25; ЗПм=20,33\*1,25; ТЗТ=310,42\*1,15; ТЗТм=1,72\*1,25** | | | **100 м2 покрытия** | | | | **3 816,15** | | | | **25,41** | | | | | **309,65** | | | **2,15** | | | | **1,89** | |
| **15** | **ТЕР11-01-039-04** | **Устройство плинтусов из плиток керамических** | | | **0,6174** | | | | **322,38** | | | | **6,74** | | | | | **2 731,98** | | | | **2 695,91** | | | | | **36,07** | | | **27,14** | | | | **16,76** | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=8,668; НР=2534,16 (94%) (123%\*0,9\*0,85); СП=1374,92 (51%) (75%\*0,85\*0,8); ЗП=274,47\*1,15; ЭММ=5,39\*1,25; ЗПм=0\*1,25; ТЗТ=23,6\*1,15; ТЗТм=0\*1,25** | | | **100 м плинтуса** | | | | **315,64** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |
| 15.1 | 101-5577 | Плитки тип 1 (62,36\*0,15) | | | 62,3574 | | | | 436,01 | | | |  | | | | | 27 188,45 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| м2 | | | |
| 15.2 | 402-9110-006П | клей тип 1 | | | 0,4021 | | | | 9 691,01 | | | |  | | | | | 3 896,76 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| 15.3 | 402-9110-054П | Затирка тип 1 | | | 0,00467 | | | | 17 271,79 | | | |  | | | | | 80,66 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **16** | **ТЕР11-01-034-04** | **Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом** | | | **0,165** | | | | **743,41** | | | | **12,01** | | | | | **891,32** | | | | **773,12** | | | | | **16,67** | | | **29,45** | | | | **4,86** | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=8,415; Имат=1,567; НР=726,73 (94%) (123%\*0,9\*0,85); СП=394,29 (51%) (75%\*0,85\*0,8); ЗП=294,52\*1,15; ЭММ=9,61\*1,25; ЗПм=0\*1,25; ТЗТ=25,61\*1,15; ТЗТм=0\*1,25** | | | **100 м2 покрытия** | | | | **338,7** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |
| 16.1 | 203-9090-001П | Покрытие напольное | | | 16,9125 | | | | 425,28 | | | |  | | | | | 7 192,55 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| м2 | | | |
| **17** | **ТЕР11-01-040-03** | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих** | | | **0,17** | | | | **1 552,28** | | | | **7,55** | | | | | **917,67** | | | | **202,11** | | | | | **8,53** | | | **7,66** | | | | **1,3** | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=6,644; Имат=2,851; НР=189,98 (94%) (123%\*0,9\*0,85); СП=103,08 (51%) (75%\*0,85\*0,8); ЗП=74,73\*1,15; ЭММ=6,04\*1,25; ЗПм=0\*1,25; ТЗТ=6,66\*1,15; ТЗТм=0\*1,25** | | | **100 м плинтуса** | | | | **85,94** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |
| **18** | **ТЕР09-03-050-01** | **Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля** | | | **0,018** | | | | **233,35** | | | | **13,75** | | | | | **48,14** | | | | **41,64** | | | | | **2,07** | | | **14,72** | | | | **0,26** | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=8,375; Имат=4,703; НР=28,73 (69%) (90%\*0,9\*0,85); СП=24,15 (58%) (85%\*0,85\*0,8); ЗП=145,41\*1,15; ЭММ=11\*1,25; ЗПм=0\*1,25; ТЗТ=12,8\*1,15; ТЗТм=0\*1,25** | | | **100 м плинтуса** | | | | **167,22** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | |
| 18.1 | 206-1366 | Профили | | | 2 | | | | 95,38 | | | |  | | | | | 190,76 | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 189 980,3 | | | | 86 777,9 | | | | | 9 762,81 | | | 594,47 | | | | | |
| 3 841,33 | | | 22,32 | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | | | | | Прямые | | | |
| Зарплата | | | | | | | 86777,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 86 777,9 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 9762,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 9 762,81 | | | |
| Материалы | | | | | | | 93439,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 93 439,59 | | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 47 320,54 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 237 300,84 | | | |
| Итого накладных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 80 313,17 | | | |
| Итого сметной прибыли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 46 698,58 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 364 312,59 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№2 Отделочные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | | | 11 |
| Потолки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ТЕРр62-41-01** | | **Прим.Очистка вручную поверхности от красок: потолков** | | | **1,0359** | | | | **198,43** | | | | **0** | | | | | **2 843,63** | | | | **2 843,63** | | | | | **0** | | | **20,8** | | | | **21,55** |
| **(0)** | | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; НР=1933,67 (68%) (80%\*0,85); СП=1137,45 (40%) (50%\*0,8)** | | | **100 м2 расчищенной поверхности** | | | | **198,43** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** |
| **2** | **ТЕРр62-42-01** | | **Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором** | | | **1,0359** | | | | **56,08** | | | | **0** | | | | | **660,17** | | | | **515,47** | | | | | **0** | | | **3,77** | | | | **3,91** |
| **(0)** | | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Имат=6,946; НР=350,52 (68%) (80%\*0,85); СП=206,19 (40%) (50%\*0,8)** | | | **100 м2 протравленной поверхности** | | | | **35,97** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** |
| 2.1 | 101-0488 | | Купорос медный марки А (20000\*6,946=138920) | | | -0,001036 | | | | 138 920 | | | |  | | | | | - 143,92 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| 2.2 | 113-9001-006П | | Антисептик | | | 13,57029 | | | | 33,11 | | | |  | | | | | 449,31 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| л | | | |
| **3** | **ТЕРр61-4-07** | | **Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм** | | | **0,1996** | | | | **4 196,73** | | | | **19** | | | | | **10 409,38** | | | | **8 784,58** | | | | | **46,13** | | | **290,27** | | | | **57,94** |
| **(0)** | | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=12,163; Имат=7,938; НР=5903,73 (67%) (79%\*0,85); СП=3524,61 (40%) (50%\*0,8)** | | | **100 м2 отремонтированной поверхности** | | | | **3 181,36** | | | | **9,76** | | | | | **26,95** | | | **0,72** | | | | **0,14** |
| 3.1 | 509-9900 | | Строительный мусор | | | 0,674648 | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **4** | **ТЕРр61-1-10** | | **Прим.Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков** | | | **0,6653** | | | | **1 292,04** | | | | **36,62** | | | | | **10 914,95** | | | | **10 310,05** | | | | | **311,44** | | | **89,76** | | | | **59,72** |
| **(0)** | | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=12,783; Имат=3,262; НР=7067,94 (67%) (79%\*0,85); СП=4219,67 (40%) (50%\*0,8)** | | | **100 м2 поверхности** | | | | **1 120,2** | | | | **25,98** | | | | | **239,11** | | | **2,14** | | | | **1,42** |
| 4.1 | 402-9110-097П | | Штукатурка тип 1 | | | 0,372568 | | | | 9 765,89 | | | |  | | | | | 3 638,46 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **5** | **ТЕР15-04-005-04** | | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков** | | | **0,6653** | | | | **875,59** | | | | **18,63** | | | | | **6 948,12** | | | | **6 252,58** | | | | | **108,97** | | | **61,99** | | | | **41,24** |
| **(0) МДС35.п.4.7** | | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=8,792; Имат=4,964; НР=5004,56 (80%) (105%\*0,9\*0,85); СП=2314,61 (37%) (55%\*0,85\*0,8); ЗП=590,74\*1,15; ЭММ=14,9\*1,25; ЗПм=0,27\*1,25; ТЗТ=53,9\*1,15; ТЗТм=0,02\*1,25** | | | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | | | | **679,35** | | | | **0,34** | | | | | **3,13** | | | **0,03** | | | | **0,02** |
| 5.1 | 101-0334 | | Краски тип 1 | | | 0,045906 | | | | 64 744,06 | | | |  | | | | | 2 972,12 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **6** | **ТЕР15-01-051-02** | | **Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2** | | | **0,165** | | | | **444,58** | | | | **38,81** | | | | | **965,21** | | | | **926,21** | | | | | **39** | | | **29,95** | | | | **4,94** |
| **(0) МДС35.п.4.7** | | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=6,09; НР=740,97 (80%) (105%\*0,9\*0,85); СП=342,7 (37%) (55%\*0,85\*0,8); ЗП=352,84\*1,15; ЭММ=31,05\*1,25; ЗПм=0\*1,25; ТЗТ=26,04\*1,15; ТЗТм=0\*1,25** | | | **100 м2 облицовки** | | | | **405,77** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** |
| 6.1 | МЦ | | Натяжной потолк (800,0/1,18) | | | 16,5 | | | | 677,97 | | | |  | | | | | 11 186,51 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| м2 | | | |
| **7** | **ТЕР15-01-052-01** | | **Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий** | | | **0,02** | | | | **569,23** | | | | **0** | | | | | **157,49** | | | | **157,49** | | | | | **0** | | | **42,01** | | | | **0,84** |
| **(0) МДС35.п.4.7** | | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; НР=126 (80%) (105%\*0,9\*0,85); СП=58,27 (37%) (55%\*0,85\*0,8); ЗП=494,98\*1,15; ЭММ=0\*1,25; ЗПм=0\*1,25; ТЗТ=36,53\*1,15; ТЗТм=0\*1,25** | | | **100 отверстий** | | | | **569,23** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** |
| 7.1 | 101-4169 | | Пластик | | | 0,245 | | | | 216,91 | | | |  | | | | | 53,14 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| м2 | | | |
| 7.2 | 101-2885 | | Клей тип 2 | | | 0,0098 | | | | 10 715,33 | | | |  | | | | | 105,01 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| кг | | | |
| **8** | **ТЕР15-01-047-16** | | **Устройство потолков реечных алюминиевых** | | | **0,033** | | | | **31 974,31** | | | | **166,95** | | | | | **2 656,79** | | | | **654,22** | | | | | **29,94** | | | **124,61** | | | | **4,11** |
| **(0) МДС35.п.4.7** | | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=5,435; Имат=1,968; НР=525,18 (80%) (105%\*0,9\*0,85); СП=242,9 (37%) (55%\*0,85\*0,8); ЗП=1246,14\*1,15; ЭММ=133,56\*1,25; ЗПм=3,95\*1,25; ТЗТ=108,36\*1,15; ТЗТм=0,25\*1,25** | | | **100 м2 поверхности облицовки** | | | | **1 433,06** | | | | **4,94** | | | | | **2,26** | | | **0,31** | | | | **0,01** |
| 8.1 | 206-1338 | | Уголок | | | 7,82 | | | | 10,97 | | | |  | | | | | 85,79 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| м | | | |
| Стены | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **ТЕРр63-5-01** | | **Снятие обоев простых и улучшенных** | | | **0,77** | | | | **99,22** | | | | **0** | | | | | **1 056,91** | | | | **1 056,91** | | | | | **0** | | | **10,4** | | | | **8,01** |
| **(0)** | | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; НР=686,99 (65%) (77%\*0,85); СП=422,76 (40%) (50%\*0,8)** | | | **100 м2 очищаемой поверхности** | | | | **99,22** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** |
| 9.1 | 509-9900 | | Строительный мусор | | | 0,0231 | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **10** | **ТЕРр61-1-09** | | **Прим.Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен** | | | **0,77** | | | | **1 037,13** | | | | **33,12** | | | | | **10 019,66** | | | | **9 386,38** | | | | | **325,21** | | | **73,8** | | | | **56,83** |
| **(0)** | | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=12,752; Имат=3,257; НР=6454,17 (67%) (79%\*0,85); СП=3853,23 (40%) (50%\*0,8)** | | | **100 м2 поверхности** | | | | **881,17** | | | | **23,16** | | | | | **246,7** | | | **1,9** | | | | **1,46** |
| 10.1 | 402-9110-097П | | Штукатурка тип 1 | | | 0,3696 | | | | 9 765,89 | | | |  | | | | | 3 609,47 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **11** | **ТЕР15-04-048-07** | | **Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)** | | | **0,77** | | | | **1 601,23** | | | | **45,81** | | | | | **10 356,08** | | | | **9 228,94** | | | | | **310,62** | | | **67,53** | | | | **52** |
| **(0) МДС35.п.4.7** | | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=8,806; Имат=1,539; НР=7391,76 (80%) (105%\*0,9\*0,85); СП=3418,69 (37%) (55%\*0,85\*0,8); ЗП=753,38\*1,15; ЭММ=36,65\*1,25; ЗПм=0,81\*1,25; ТЗТ=58,72\*1,15; ТЗТм=0,06\*1,25** | | | **100 м2 отделываемой поверхности** | | | | **866,39** | | | | **1,01** | | | | | **10,76** | | | **0,08** | | | | **0,06** |
| 11.1 | 402-9110-105П | | Штукатурка тип 2 | | | 0,2772 | | | | 17 974,57 | | | |  | | | | | 4 982,55 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **12** | **ТЕР15-06-004-01** | | **Прим. Окраска стен, по декоративной штукатурки, красками за 2 раза** | | | **0,77** | | | | **226,67** | | | | **0** | | | | | **2 414,53** | | | | **2 414,53** | | | | | **0** | | | **19,27** | | | | **14,84** |
| **(0) МДС35.п.4.7** | | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; НР=1931,62 (80%) (105%\*0,9\*0,85); СП=893,38 (37%) (55%\*0,85\*0,8); ЗП=98,55\*2\*1,15; ЭММ=0\*2\*1,25; ЗПм=0\*2\*1,25; Мат=0\*2; ТЗТ=8,38\*2\*1,15; ТЗТм=0\*2\*1,25** | | | **100 м2 поверхности стен** | | | | **226,67** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** |
| 12.1 | 101-0335 | | Краски тип 2 | | | 0,02464 | | | | 62 749,15 | | | |  | | | | | 1 546,14 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **13** | **ТЕР10-01-036-01** | | **Установка уголков ПВХ на клее** | | | **0,37** | | | | **431,92** | | | | **0** | | | | | **1 016,18** | | | | **410,92** | | | | | **0** | | | **7,71** | | | | **2,85** |
| **(0) МДС35.п.4.7** | | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Имат=4,652; НР=369,83 (90%) (118%\*0,9\*0,85); СП=176,69 (43%) (63%\*0,85\*0,8); ЗП=69,81\*1,15; ЭММ=0\*1,25; ЗПм=0\*1,25; ТЗТ=6,7\*1,15; ТЗТм=0\*1,25** | | | **100 п. м** | | | | **80,28** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** |
| **14** | **ТЕРр65-33-01** | | **Смена жалюзийных решеток** | | | **0,01** | | | | **527,55** | | | | **0,26** | | | | | **69,03** | | | | **66,58** | | | | | **0,03** | | | **46,19** | | | | **0,46** |
| **(0)** | | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=12,346; Имат=5,258; НР=58,61 (88%) (103%\*0,85); СП=31,97 (48%) (60%\*0,8)** | | | **100 жалюзийных решеток** | | | | **481,3** | | | | **0,14** | | | | | **0,02** | | | **0,01** | | | | **0** |
| 14.1 | 301-9545-012П | | Решетки | | | 1 | | | | 62,43 | | | |  | | | | | 62,43 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 14.2 | 509-9900 | | Строительный мусор | | | 0,0007 | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| Двери | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15** | **ТЕРр56-11-01** | | **Снятие наличников** | | | **0,33** | | | | **40,88** | | | | **0** | | | | | **186,63** | | | | **186,63** | | | | | **0** | | | **4,21** | | | | **1,39** |
| **(0)** | | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; НР=130,64 (70%) (82%\*0,85); СП=93,31 (50%) (62%\*0,8)** | | | **100 м наличников** | | | | **40,88** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** |
| 15.1 | 509-9900 | | Строительный мусор | | | 0,132 | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **16** | **ТЕРр56-10-01** | | **Снятие дверных полотен** | | | **0,0672** | | | | **352,28** | | | | **0** | | | | | **327,5** | | | | **327,5** | | | | | **0** | | | **36,28** | | | | **2,44** |
| **(0)** | | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; НР=229,25 (70%) (82%\*0,85); СП=163,75 (50%) (62%\*0,8)** | | | **100 м2 дверных полотен** | | | | **352,28** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** |
| 16.1 | 509-9900 | | Строительный мусор | | | 0,079296 | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **17** | **ТЕРр56-9-04** | | **Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках** | | | **0,02** | | | | **654,45** | | | | **0** | | | | | **181,07** | | | | **181,07** | | | | | **0** | | | **67,4** | | | | **1,35** |
| **(0)** | | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; НР=126,75 (70%) (82%\*0,85); СП=90,54 (50%) (62%\*0,8)** | | | **100 коробок** | | | | **654,45** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** |
| 17.1 | 509-9900 | | Строительный мусор | | | 0,0268 | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **18** | **ТЕР10-01-039-01** | | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** | | | **0,0168** | | | | **5 877,63** | | | | **1 715,55** | | | | | **741,47** | | | | **312,71** | | | | | **192,93** | | | **119,92** | | | | **2,01** |
| **(0) МДС35.п.4.7** | | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=6,694; Имат=4,984; НР=328,33 (90%) (118%\*0,9\*0,85); СП=156,87 (43%) (63%\*0,85\*0,8); ЗП=1170,02\*1,15; ЭММ=1372,44\*1,25; ЗПм=179,33\*1,25; ТЗТ=104,28\*1,15; ТЗТм=11,35\*1,25** | | | **100 м2 проемов** | | | | **1 345,52** | | | | **224,16** | | | | | **52,1** | | | **14,19** | | | | **0,24** |
| 18.1 | 206-9003-116П | | Блоки дверные, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом однопольные АО 21-13, стекло 6 мм | | | 1,68 | | | | 6 481,88 | | | |  | | | | | 10 889,56 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| м2 | | | |
| 18.2 | 101-9411-062П | | Замки дверные | | | 1 | | | | 277,8 | | | |  | | | | | 277,8 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 18.3 | 101-9411-028П | | Петли | | | 2 | | | | 29,66 | | | |  | | | | | 59,32 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 18.4 | 101-9411-070П | | Доводчик тип 1 | | | 1 | | | | 942,04 | | | |  | | | | | 942,04 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| **19** | **ТЕР10-01-047-01** | | **Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2** | | | **0,0336** | | | | **17 831,67** | | | | **519,25** | | | | | **3 452,04** | | | | **1 163,61** | | | | | **143,34** | | | **231,15** | | | | **7,77** |
| **(0) МДС35.п.4.7** | | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=8,216; Имат=4,311; НР=1054,69 (90%) (118%\*0,9\*0,85); СП=503,91 (43%) (63%\*0,85\*0,8); ЗП=2176,83\*1,15; ЭММ=415,4\*1,25; ЗПм=14,23\*1,25; ТЗТ=201\*1,15; ТЗТм=1,05\*1,25** | | | **100 м2 проемов** | | | | **2 503,35** | | | | **17,79** | | | | | **8,27** | | | **1,31** | | | | **0,04** |
| 19.1 | 203-9065-001П | | Блоки дверные | | | 3,36 | | | | 7 329,32 | | | |  | | | | | 24 626,52 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| м2 | | | |
| 19.2 | 101-0955 | | Прим.Упор дверной | | | 2 | | | | 46,75 | | | |  | | | | | 93,5 | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| комплект | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 376,84 | | | | 55 180,01 | | | | | 1 507,61 | | | 344,2 | | | | |
| 589,3 | | | 3,39 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | | | | | Прямые | | | |
| Зарплата | | | | | | | 55180,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 55 180,01 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 1507,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 507,61 | | | |
| Материалы | | | | | | | 8689,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 8 689,22 | | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 65 435,75 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 130 812,59 | | | |
| Итого накладных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 40 415,21 | | | |
| Итого сметной прибыли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 21 851,5 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 193 079,3 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№3 Стены** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | |
| **1** | **ТЕРр55-5-01** | **Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи** | | **0,092** | | | | **1 961,99** | | | **490,69** | | | | | **2 162,25** | | | | **1 872,56** | | | | | | **289,69** | | | **141,2** | | | | **12,99** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=6,417; НР=1499,59 (76%) (89%\*0,85); СП=1026,04 (52%) (65%\*0,8)** | | **100 м2 перегородок** | | | | **1 471,3** | | | **79,03** | | | | | **100,58** | | | **6,72** | | | | **0,62** | | |
| 1.1 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | 1,7848 | | | | 0 | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **2** | **ТЕРр55-6-02** | **Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных** | | **0,021** | | | | **7 001,27** | | | **523,04** | | | | | **1 147,86** | | | | **489,7** | | | | | | **70,9** | | | **153,8** | | | | **3,23** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=6,455; Имат=5,835; НР=390,45 (76%) (89%\*0,85); СП=267,15 (52%) (65%\*0,8)** | | **100 м2 проемов** | | | | **1 685,65** | | | **82,79** | | | | | **24,05** | | | **7,04** | | | | **0,15** | | |
| 2.1 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | 0,4284 | | | | 0 | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **3** | **ТЕРр63-7-05** | **Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток** | | **0,5** | | | | **844,5** | | | **128,99** | | | | | **5 389,55** | | | | **4 949,18** | | | | | | **440,37** | | | **74,3** | | | | **37,15** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=6,828; НР=3324,96 (65%) (77%\*0,85); СП=2046,13 (40%) (50%\*0,8)** | | **100 м2 поверхности облицовки** | | | | **715,51** | | | **24,02** | | | | | **166,15** | | | **1,99** | | | | **1** | | |
| **4** | **ТЕР46-02-009-02** | **Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных** | | **1,5** | | | | **217,7** | | | **0** | | | | | **4 517,49** | | | | **4 517,49** | | | | | | **0** | | | **22,82** | | | | **34,23** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; НР=3794,69 (84%) (110%\*0,9\*0,85); СП=2168,4 (48%) (70%\*0,85\*0,8)** | | **100 м2** | | | | **217,7** | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| **5** | **ТЕР46-02-007-01** | **Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3** | | **0,75** | | | | **237,45** | | | **1,3** | | | | | **2 081,26** | | | | **1 516,38** | | | | | | **4,97** | | | **14,63** | | | | **10,97** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=5,1; Имат=8,295; НР=1273,76 (84%) (110%\*0,9\*0,85); СП=727,86 (48%) (70%\*0,85\*0,8)** | | **1 м3** | | | | **146,15** | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 5.1 | 404-0045 | Кирпич | | 0,3 | | | | 6 111,49 | | |  | | | | | 1 833,45 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 шт. | | | |
| **6** | **ТЕРр61-1-02** | **Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм** | | **1,3656** | | | | **904,99** | | | **16,89** | | | | | **13 374,93** | | | | **8 132,5** | | | | | | **280,52** | | | **42,37** | | | | **57,86** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=12,162; Имат=7,94; НР=5558,52 (67%) (79%\*0,85); СП=3318,52 (40%) (50%\*0,8)** | | **100 м2 поверхности** | | | | **430,48** | | | **8,67** | | | | | **163,79** | | | **0,64** | | | | **0,87** | | |
| **7** | **ТЕР15-02-024-01** | **Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску** | | **2,359** | | | | **3 394,58** | | | **102,25** | | | | | **61 100,84** | | | | **28 492,45** | | | | | | **2 549,56** | | | **81,67** | | | | **192,66** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=10,57; Имат=5,267; НР=23686,83 (80%) (105%\*0,9\*0,85); СП=10955,16 (37%) (55%\*0,85\*0,8); ЗП=759,2\*1,15; ЭММ=81,8\*1,25; ЗПм=27,36\*1,25; ТЗТ=71,02\*1,15; ТЗТм=2,28\*1,25** | | **100 м2 отделываемой поверхности** | | | | **873,08** | | | **34,2** | | | | | **1 116,09** | | | **2,85** | | | | **6,72** | | |
| **8** | **ТЕР15-01-019-05** | **Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | | **2,0367** | | | | **2 107,02** | | | **39,28** | | | | | **59 075,66** | | | | **58 048,43** | | | | | | **950,98** | | | **183,62** | | | | **373,98** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=11,887; Имат=4,985; НР=46998,87 (80%) (105%\*0,9\*0,85); СП=21736,98 (37%) (55%\*0,85\*0,8); ЗП=1791,5\*1,15; ЭММ=31,42\*1,25; ЗПм=19,88\*1,25; ТЗТ=159,67\*1,15; ТЗТм=1,65\*1,25** | | **100 м2 поверхности облицовки** | | | | **2 060,23** | | | **24,85** | | | | | **700,16** | | | **2,06** | | | | **4,2** | | |
| 8.1 | 101-9049-084П | Плитки тип 2 | | 203,67 | | | | 389,56 | | |  | | | | | 79 341,69 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| м2 | | | |
| 8.2 | 402-9110-006П | клей тип 1 | | 0,763763 | | | | 9 691,01 | | |  | | | | | 7 401,63 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| 8.3 | 402-9110-002П | затирка тип 2 | | 0,101835 | | | | 20 758,86 | | |  | | | | | 2 113,98 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **9** | **ТЕРр61-1-09** | **Прим.Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен** | | **0,2417** | | | | **1 037,13** | | | **33,12** | | | | | **3 145,13** | | | | **2 946,35** | | | | | | **102,08** | | | **73,8** | | | | **17,84** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=12,752; Имат=3,257; НР=2025,94 (67%) (79%\*0,85); СП=1209,52 (40%) (50%\*0,8)** | | **100 м2 поверхности** | | | | **881,17** | | | **23,16** | | | | | **77,44** | | | **1,9** | | | | **0,46** | | |
| 9.1 | 402-9110-065П | шпаклевка | | 0,046406 | | | | 13 489,83 | | |  | | | | | 626,01 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **10** | **ТЕР15-06-002-01** | **Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону** | | **0,2417** | | | | **1 157,82** | | | **1,45** | | | | | **3 043,24** | | | | **2 671,87** | | | | | | **3,32** | | | **73,78** | | | | **17,83** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=9,483; Имат=4,262; НР=2137,97 (80%) (105%\*0,9\*0,85); СП=988,81 (37%) (55%\*0,85\*0,8); ЗП=694,85\*1,15; ЭММ=1,16\*1,25; ЗПм=0,14\*1,25; ТЗТ=64,16\*1,15; ТЗТм=0,01\*1,25** | | **100 м2 оклеиваемой поверхности** | | | | **799,08** | | | **0,18** | | | | | **0,6** | | | **0,01** | | | | **0** | | |
| 10.1 | 101-9265-030П | Стеклообои, | | 0,270704 | | | | 941,66 | | |  | | | | | 254,91 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 м2 | | | |
| 10.2 | 101-1817 | Клей для обоев КМЦ (34500\*4,262=147039) | | -0,000483 | | | | 147 039 | | |  | | | | | -71,08 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| 10.3 | 101-5532 | Клей тип 3 | | 0,7251 | | | | 514,56 | | |  | | | | | 373,11 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| кг | | | |
| **11** | **ТЕР15-04-005-02** | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску** | | **0,2417** | | | | **261,7** | | | **10,44** | | | | | **766,24** | | | | **713,91** | | | | | | **22,15** | | | **19,48** | | | | **4,71** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=8,777; Имат=3,308; НР=571,61 (80%) (105%\*0,9\*0,85); СП=264,37 (37%) (55%\*0,85\*0,8); ЗП=185,66\*1,15; ЭММ=8,35\*1,25; ЗПм=0,14\*1,25; ТЗТ=16,94\*1,15; ТЗТм=0,01\*1,25** | | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | | | | **213,51** | | | **0,18** | | | | | **0,6** | | | **0,01** | | | | **0** | | |
| 11.1 | 101-0335 | Краски тип 2 | | 0,013777 | | | | 62 749,15 | | |  | | | | | 864,49 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **12** | **ТЕР15-04-048-07** | **Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)** | | **1,466** | | | | **1 601,23** | | | **45,81** | | | | | **19 716,91** | | | | **17 570,95** | | | | | | **591,38** | | | **67,53** | | | | **99** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=8,806; Имат=1,539; НР=14073,14 (80%) (105%\*0,9\*0,85); СП=6508,83 (37%) (55%\*0,85\*0,8); ЗП=753,38\*1,15; ЭММ=36,65\*1,25; ЗПм=0,81\*1,25; ТЗТ=58,72\*1,15; ТЗТм=0,06\*1,25** | | **100 м2 отделываемой поверхности** | | | | **866,39** | | | **1,01** | | | | | **20,48** | | | **0,08** | | | | **0,12** | | |
| 12.1 | 402-9110-105П | Штукатурка тип 2 | | 0,52776 | | | | 17 974,57 | | |  | | | | | 9 486,26 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **13** | **ТЕР15-06-004-01** | **Прим. Окраска стен, по декоративной штукатурки, красками за 2 раза** | | **1,466** | | | | **226,67** | | | **0** | | | | | **4 597,01** | | | | **4 597,01** | | | | | | **0** | | | **19,27** | | | | **28,25** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; НР=3677,61 (80%) (105%\*0,9\*0,85); СП=1700,89 (37%) (55%\*0,85\*0,8); ЗП=98,55\*2\*1,15; ЭММ=0\*2\*1,25; ЗПм=0\*2\*1,25; Мат=0\*2; ТЗТ=8,38\*2\*1,15; ТЗТм=0\*2\*1,25** | | **100 м2 поверхности стен** | | | | **226,67** | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 13.1 | 101-0335 | Краски тип 2 | | 0,046912 | | | | 62 749,15 | | |  | | | | | 2 943,69 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **14** | **ТЕР10-01-036-01** | **Установка уголков ПВХ на клее** | | **0,72** | | | | **431,92** | | | **0** | | | | | **1 977,42** | | | | **799,62** | | | | | | **0** | | | **7,71** | | | | **5,55** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Имат=4,652; НР=719,66 (90%) (118%\*0,9\*0,85); СП=343,84 (43%) (63%\*0,85\*0,8); ЗП=69,81\*1,15; ЭММ=0\*1,25; ЗПм=0\*1,25; ТЗТ=6,7\*1,15; ТЗТм=0\*1,25** | | **100 п. м** | | | | **80,28** | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| **15** | **ТЕРр62-32-02** | **Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза** | | **0,063** | | | | **1 135,73** | | | **0,9** | | | | | **810,42** | | | | **694,73** | | | | | | **0,49** | | | **80,6** | | | | **5,08** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=8,656; Имат=5,415; НР=472,42 (68%) (80%\*0,85); СП=277,89 (40%) (50%\*0,8)** | | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | | | | **797,13** | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 15.1 | 101-1546 | Эмаль | | 0,001014 | | | | 100 879,24 | | |  | | | | | 102,32 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | 182 906,21 | | | | 138 013,13 | | | | | | 5 306,41 | | | 901,33 | | | | | | |
| 2 369,94 | | | 14,14 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | | | | | Прямые | | | |
| Зарплата | | | | | | | 138013,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 138 013,13 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 5306,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 5 306,41 | | | |
| Материалы | | | | | | | 39586,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 39 586,67 | | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 105 270,46 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 288 176,67 | | | |
| Итого накладных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 110 206,02 | | | |
| Итого сметной прибыли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 53 540,39 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 451 923,08 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№4 Дверные блоки , перегородки и откосы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | |
| **1** | **ТЕРр56-11-01** | **Снятие наличников** | | **0,764** | | | | **40,88** | | | | **0** | | | | | **432,07** | | | | **432,07** | | | | | **0** | | | **4,21** | | | | **3,22** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; НР=302,45 (70%) (82%\*0,85); СП=216,03 (50%) (62%\*0,8)** | | **100 м наличников** | | | | **40,88** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 1.1 | 509-9900 | Строительный мусор | | 0,3056 | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **2** | **ТЕРр56-10-01** | **Снятие дверных полотен** | | **0,2898** | | | | **352,28** | | | | **0** | | | | | **1 412,32** | | | | **1 412,32** | | | | | **0** | | | **36,28** | | | | **10,51** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; НР=988,63 (70%) (82%\*0,85); СП=706,16 (50%) (62%\*0,8)** | | **100 м2 дверных полотен** | | | | **352,28** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 2.1 | 509-9900 | Строительный мусор | | 0,341964 | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **3** | **ТЕРр56-9-04** | **Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках** | | **0,16** | | | | **654,45** | | | | **0** | | | | | **1 448,59** | | | | **1 448,59** | | | | | **0** | | | **67,4** | | | | **10,78** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; НР=1014,01 (70%) (82%\*0,85); СП=724,29 (50%) (62%\*0,8)** | | **100 коробок** | | | | **654,45** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 3.1 | 509-9900 | Строительный мусор | | 0,2144 | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **4** | **ТЕР09-06-001-02** | **Прим.Демонтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали** | | **0,045** | | | | **459,68** | | | | **89,22** | | | | | **252,52** | | | | **230,62** | | | | | **21,9** | | | **35,55** | | | | **1,6** | | |
| **(0) М.М п.3.1** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=5,454; Имат=4,044; НР=159,7 (69%) (90%\*0,9\*0,85); СП=134,24 (58%) (85%\*0,85\*0,8); ЗП=529,23\*0,7; ЭММ=127,46\*0,7; ЗПм=1,9\*0,7; Мат=125,32\*0; ТЗТ=50,79\*0,7; ТЗТм=0,12\*0,7** | | **1 т конструкций** | | | | **370,46** | | | | **1,33** | | | | | **0,83** | | | **0,08** | | | | **0** | | |
| **5** | **ТЕР09-06-001-02** | **Прим.Демонтаж: конструкций дверных блоков** | | **0,3384** | | | | **459,68** | | | | **89,22** | | | | | **1 898,95** | | | | **1 734,28** | | | | | **164,67** | | | **35,55** | | | | **12,03** | | |
| **(0) М.М п.3.1** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=5,454; Имат=4,044; НР=1200,95 (69%) (90%\*0,9\*0,85); СП=1009,49 (58%) (85%\*0,85\*0,8); ЗП=529,23\*0,7; ЭММ=127,46\*0,7; ЗПм=1,9\*0,7; Мат=125,32\*0; ТЗТ=50,79\*0,7; ТЗТм=0,12\*0,7** | | **1 т конструкций** | | | | **370,46** | | | | **1,33** | | | | | **6,23** | | | **0,08** | | | | **0,03** | | |
| **6** | **ТЕР10-01-047-01** | **Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2** | | **0,0945** | | | | **17 831,67** | | | | **519,25** | | | | | **9 708,87** | | | | **3 272,66** | | | | | **403,15** | | | **231,15** | | | | **21,84** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=8,216; Имат=4,311; НР=2966,33 (90%) (118%\*0,9\*0,85); СП=1417,25 (43%) (63%\*0,85\*0,8); ЗП=2176,83\*1,15; ЭММ=415,4\*1,25; ЗПм=14,23\*1,25; ТЗТ=201\*1,15; ТЗТм=1,05\*1,25** | | **100 м2 проемов** | | | | **2 503,35** | | | | **17,79** | | | | | **23,26** | | | **1,31** | | | | **0,12** | | |
| 6.1 | 203-9065-002П | Блоки дверные однопольные из пвх глухие (полная комплектация (прим) | | 7,56 | | | | 6 819,56 | | | |  | | | | | 51 555,87 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| м2 | | | |
| 6.2 | 203-9065-001П | Блоки дверные однопольные из пвх с окном раздачи (полная комплектация (прим) | | 1,89 | | | | 7 329,32 | | | |  | | | | | 13 852,41 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| м2 | | | |
| 6.3 | 101-0955 | Упор дверной (прим) | | 5 | | | | 46,75 | | | |  | | | | | 233,75 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| комплект | | | |
| **7** | **ТЕР10-01-060-01** | **Установка и крепление наличников** | | **0,408** | | | | **100,98** | | | | **4,49** | | | | | **535,01** | | | | **507,08** | | | | | **15,9** | | | **8,99** | | | | **3,67** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=8,677; Имат=4,435; НР=456,37 (90%) (118%\*0,9\*0,85); СП=218,05 (43%) (63%\*0,85\*0,8); ЗП=78,12\*1,15; ЭММ=3,59\*1,25; ЗПм=0\*1,25; ТЗТ=7,82\*1,15; ТЗТм=0\*1,25** | | **100 м коробок блоков** | | | | **89,84** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 7.1 | 101-3009 | Наличники | | 45,696 | | | | 69,17 | | | |  | | | | | 3 160,79 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| м | | | |
| **8** | **ТЕР09-04-012-01** | **Установка металлических дверных блоков в готовые проемы** | | **11,34** | | | | **85,72** | | | | **24,34** | | | | | **9 139,02** | | | | **5 247,59** | | | | | **2 093,02** | | | **2,76** | | | | **31,3** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=7,583; Имат=5,678; НР=3620,83 (69%) (90%\*0,9\*0,85); СП=3043,6 (58%) (85%\*0,85\*0,8); ЗП=29,09\*1,15; ЭММ=19,47\*1,25; ЗПм=0\*1,25; ТЗТ=2,4\*1,15; ТЗТм=0\*1,25** | | **1 м2 проема** | | | | **33,45** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 8.1 | 203-8122 | Дверь противопожарная | | 6 | | | | 11 724,41 | | | |  | | | | | 70 346,46 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 8.2 | 101-9411-072П | Доводчик тип 2 | | 6 | | | | 1 381,32 | | | |  | | | | | 8 287,92 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| **9** | **ТЕР09-06-001-01** | **Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер** | | **0,04** | | | | **1 290,52** | | | | **172,18** | | | | | **650,43** | | | | **593,4** | | | | | **48,64** | | | **102,91** | | | | **4,12** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=7,062; Имат=4,562; НР=413,14 (69%) (90%\*0,9\*0,85); СП=347,28 (58%) (85%\*0,85\*0,8); ЗП=932,49\*1,15; ЭММ=137,74\*1,25; ЗПм=7,74\*1,25; ТЗТ=89,49\*1,15; ТЗТм=0,49\*1,25** | | **1 т конструкций** | | | | **1 072,36** | | | | **9,68** | | | | | **5,36** | | | **0,61** | | | | **0,02** | | |
| 9.1 | 203-8113 | Люк противопожарный | | 1 | | | | 11 097,26 | | | |  | | | | | 11 097,26 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| **10** | **ТЕР10-05-001-01** | **Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих** | | **0,1284** | | | | **8 258,4** | | | | **5,73** | | | | | **6 576,09** | | | | **2 220,07** | | | | | **3,17** | | | **112,7** | | | | **14,47** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=4,314; Имат=4,841; НР=1998,07 (90%) (118%\*0,9\*0,85); СП=954,63 (43%) (63%\*0,85\*0,8); ЗП=1086,82\*1,15; ЭММ=4,58\*1,25; ЗПм=0\*1,25; ТЗТ=98\*1,15; ТЗТм=0\*1,25** | | **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)** | | | | **1 249,84** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 10.1 | 104-9131-004П | Маты | | 13,2252 | | | | 1 896,54 | | | |  | | | | | 25 082,12 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| м3 | | | |
| **11** | **ТЕР10-01-036-01** | **Установка уголков ПВХ на клее** | | **0,0574** | | | | **431,92** | | | | **0** | | | | | **157,65** | | | | **63,75** | | | | | **0** | | | **7,71** | | | | **0,44** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Имат=4,652; НР=57,37 (90%) (118%\*0,9\*0,85); СП=27,41 (43%) (63%\*0,85\*0,8); ЗП=69,81\*1,15; ЭММ=0\*1,25; ЗПм=0\*1,25; ТЗТ=6,7\*1,15; ТЗТм=0\*1,25** | | **100 п. м** | | | | **80,28** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| **12** | **ТЕР10-01-039-01** | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** | | **0,1281** | | | | **5 877,63** | | | | **1 715,55** | | | | | **5 653,76** | | | | **2 384,44** | | | | | **1 471,09** | | | **119,92** | | | | **15,36** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=6,694; Имат=4,984; НР=2503,52 (90%) (118%\*0,9\*0,85); СП=1196,12 (43%) (63%\*0,85\*0,8); ЗП=1170,02\*1,15; ЭММ=1372,44\*1,25; ЗПм=179,33\*1,25; ТЗТ=104,28\*1,15; ТЗТм=11,35\*1,25** | | **100 м2 проемов** | | | | **1 345,52** | | | | **224,16** | | | | | **397,24** | | | **14,19** | | | | **1,82** | | |
| 12.1 | 206-9003-118П | Блоки дверные, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом однопольные АОСП 21-9, стеклопакет 4-16-4 мм (6 шт) | | 11,34 | | | | 6 048,49 | | | |  | | | | | 68 589,88 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| м2 | | | |
| 12.2 | 206-9003-118П | Блоки дверные, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом однопольные АОСП 21-9, стеклопакет 4-16-4 мм | | 1,47 | | | | 6 048,49 | | | |  | | | | | 8 891,28 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| м2 | | | |
| 12.3 | 101-9411-062П | Замки дверные | | 7 | | | | 277,8 | | | |  | | | | | 1 944,6 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 12.4 | 101-9411-028П | Петли | | 21 | | | | 29,66 | | | |  | | | | | 622,86 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 12.5 | 101-9411-069П | Доводчик тип 3 | | 6 | | | | 783,05 | | | |  | | | | | 4 698,3 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| **13** | **ТЕР15-02-024-03** | **Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску** | | **0,1164** | | | | **4 631,61** | | | | **102,25** | | | | | **5 026,06** | | | | **3 430,23** | | | | | **125,8** | | | **199,27** | | | | **23,2** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=10,57; Имат=5,264; НР=2788,24 (80%) (105%\*0,9\*0,85); СП=1289,56 (37%) (55%\*0,85\*0,8); ЗП=1852,36\*1,15; ЭММ=81,8\*1,25; ЗПм=27,36\*1,25; ТЗТ=173,28\*1,15; ТЗТм=2,28\*1,25** | | **100 м2 отделываемой поверхности** | | | | **2 130,21** | | | | **34,2** | | | | | **55,07** | | | **2,85** | | | | **0,33** | | |
| **14** | **ТЕР15-01-019-05** | **Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** | | **0,1164** | | | | **2 107,02** | | | | **39,28** | | | | | **3 376,25** | | | | **3 317,54** | | | | | **54,35** | | | **183,62** | | | | **21,37** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=11,887; Имат=4,985; НР=2686,05 (80%) (105%\*0,9\*0,85); СП=1242,3 (37%) (55%\*0,85\*0,8); ЗП=1791,5\*1,15; ЭММ=31,42\*1,25; ЗПм=19,88\*1,25; ТЗТ=159,67\*1,15; ТЗТм=1,65\*1,25** | | **100 м2 поверхности облицовки** | | | | **2 060,23** | | | | **24,85** | | | | | **40,01** | | | **2,06** | | | | **0,24** | | |
| 14.1 | 101-9049-084П | Плитки тип 2 | | 11,64 | | | | 389,56 | | | |  | | | | | 4 534,48 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| м2 | | | |
| 14.2 | 402-9110-006П | клей тип 1 | | 0,04365 | | | | 9 691,01 | | | |  | | | | | 423,01 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| 14.3 | 402-9110-002П | затирка тип 2 | | 0,00582 | | | | 20 758,86 | | | |  | | | | | 120,82 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **15** | **ТЕР15-01-050-04** | **Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее** | | **0,0229** | | | | **2 758,52** | | | | **59,04** | | | | | **737,1** | | | | **680,47** | | | | | **11,91** | | | **191,44** | | | | **4,38** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=8,806; Имат=3,541; НР=544,72 (80%) (105%\*0,9\*0,85); СП=251,93 (37%) (55%\*0,85\*0,8); ЗП=1867,79\*1,15; ЭММ=47,23\*1,25; ЗПм=1,08\*1,25; ТЗТ=166,47\*1,15; ТЗТм=0,08\*1,25** | | **100 м2 облицовки** | | | | **2 147,96** | | | | **1,35** | | | | | **0,43** | | | **0,1** | | | | **0** | | |
| 15.1 | 201-9420-001П | Панели-сэндвич | | 2,4045 | | | | 219,71 | | | |  | | | | | 528,29 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| м2 | | | |
| **16** | **ТЕР09-06-001-01** | **Прим.Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер** | | **0,5** | | | | **749,16** | | | | **96,42** | | | | | **4 855,47** | | | | **4 515,01** | | | | | **340,46** | | | **62,64** | | | | **31,32** | | |
| **(0) М.М п.3.1** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=7,062; Имат=4,562; НР=3141,22 (69%) (90%\*0,9\*0,85); СП=2640,45 (58%) (85%\*0,85\*0,8); ЗП=932,49\*0,7; ЭММ=137,74\*0,7; ЗПм=7,74\*0,7; Мат=45,98\*0; ТЗТ=89,49\*0,7; ТЗТм=0,49\*0,7** | | **1 т конструкций** | | | | **652,74** | | | | **5,42** | | | | | **37,49** | | | **0,34** | | | | **0,17** | | |
| **17** | **ТЕР10-01-057-01** | **Прим.Демонтаж по месту шкафных и антресольных стенок** | | **0,2** | | | | **853,42** | | | | **293,5** | | | | | **2 003,35** | | | | **1 549,19** | | | | | **454,16** | | | **56,05** | | | | **11,21** | | |
| **(0) М.М п.3.1** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=7,737; Имат=4,527; НР=1445,89 (90%) (118%\*0,9\*0,85); СП=690,81 (43%) (63%\*0,85\*0,8); ЗП=699,9\*0,8; ЭММ=366,88\*0,8; ЗПм=25,91\*0,8; Мат=1952,24\*0; ТЗТ=70,06\*0,8; ТЗТм=1,64\*0,8** | | **100 м2 деталей** | | | | **559,92** | | | | **20,73** | | | | | **57,36** | | | **1,31** | | | | **0,26** | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 863,51 | | | | 33 039,31 | | | | | 5 208,22 | | | 220,82 | | | | | | |
| 623,28 | | | 2,99 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | | | | | Прямые | | | |
| Зарплата | | | | | | | 33039,31 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 33 039,31 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 5208,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 5 208,22 | | | |
| Материалы | | | | | | | 15615,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 15 615,98 | | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 273 970,1 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 327 833,61 | | | |
| Итого накладных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 26 287,49 | | | |
| Итого сметной прибыли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 16 109,6 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 370 230,7 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№5 Отопление** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | |
| **1** | **ТЕРр65-14-01** | **Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм** | | **0,547** | | | | **393,88** | | | | **0** | | | | | **2 980,57** | | | | **2 980,57** | | | | | **0** | | | **37,8** | | | | **20,68** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; НР=1877,76 (63%) (74%\*0,85); СП=1192,23 (40%) (50%\*0,8)** | | **100 м трубопровода** | | | | **393,88** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| **2** | **ТЕРр65-19-01** | **Демонтаж радиаторов весом до 80 кг** | | **0,12** | | | | **1 118,41** | | | | **59,11** | | | | | **1 844,79** | | | | **1 758,52** | | | | | **86,27** | | | **110** | | | | **13,2** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=12,163; НР=1139,61 (63%) (74%\*0,85); СП=723,56 (40%) (50%\*0,8)** | | **100 шт.** | | | | **1 059,3** | | | | **30,35** | | | | | **50,38** | | | **2,24** | | | | **0,27** | | |
| **3** | **ТЕР18-03-001-02** | **Установка радиаторов стальных** | | **0,23716** | | | | **2 745,82** | | | | **262,31** | | | | | **4 472,92** | | | | **2 712,72** | | | | | **561,07** | | | **75,44** | | | | **17,89** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=9,019; Имат=3,052; НР=2729,01 (98%) (128%\*0,9\*0,85); СП=1559,44 (56%) (83%\*0,85\*0,8); ЗП=718,98\*1,15; ЭММ=209,85\*1,25; ЗПм=17,55\*1,25; ТЗТ=65,6\*1,15; ТЗТм=1,28\*1,25** | | **100 кВт радиаторов и конвекторов** | | | | **826,83** | | | | **21,94** | | | | | **71,98** | | | **1,6** | | | | **0,38** | | |
| 3.1 | 301-9351-153П | Радиаторы | | 23,716 | | | | 2 520,29 | | | |  | | | | | 59 771,2 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| кВт | | | |
| 3.2 | 101-9102-001П | Дюбели | | 2,1 | | | | 7,99 | | | |  | | | | | 16,78 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 шт. | | | |
| **4** | **ТЕР16-03-001-03** | **Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром 25 мм** | | **0,547** | | | | **1 429,79** | | | | **55,08** | | | | | **10 647,01** | | | | **10 390,52** | | | | | **247,6** | | | **115** | | | | **62,91** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=8,218; Имат=10,093; НР=10193,02 (98%) (128%\*0,9\*0,85); СП=5824,58 (56%) (83%\*0,85\*0,8); ЗП=1194\*1,15; ЭММ=44,06\*1,25; ЗПм=1,11\*1,25; ТЗТ=100\*1,15; ТЗТм=0,07\*1,25** | | **100 м трубопровода** | | | | **1 373,1** | | | | **1,39** | | | | | **10,52** | | | **0,09** | | | | **0,05** | | |
| 4.1 | 103-1177-002П | Клипса | | 49 | | | | 1,33 | | | |  | | | | | 65,17 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 4.2 | 507-9005-305П | Труба тип 1 | | 53,4966 | | | | 66,83 | | | |  | | | | | 3 575,18 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| м | | | |
| 4.3 | 507-4306 | Угольник | | 22 | | | | 256,75 | | | |  | | | | | 5 648,5 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 4.4 | 507-3287 | Тройник | | 22 | | | | 9,54 | | | |  | | | | | 209,88 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 4.5 | 507-5032 | Муфта | | 22 | | | | 67,83 | | | |  | | | | | 1 492,26 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 4.6 | 302-9230-142П | Кран тип 1 | | 22 | | | | 274,9 | | | |  | | | | | 6 047,8 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 945,29 | | | | 17 842,33 | | | | | 894,94 | | | 114,68 | | | | | | |
| 132,88 | | | 0,7 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | | | | | Прямые | | | |
| Зарплата | | | | | | | 17842,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 17 842,33 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 894,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 894,94 | | | |
| Материалы | | | | | | | 1208,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 208,02 | | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 76 826,77 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 96 772,06 | | | |
| Итого накладных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 15 939,4 | | | |
| Итого сметной прибыли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 9 299,81 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 122 011,27 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№6 ХВС и ГВС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | |
| **1** | **ТЕРр65-1-01** | **Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм** | | **0,61** | | | | **415** | | | | **7,29** | | | | | **3 149,54** | | | | **2 971,7** | | | | | **27,67** | | | **34,66** | | | | **21,14** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=6,222; Имат=4,431; НР=1879,4 (63%) (74%\*0,85); СП=1193,27 (40%) (50%\*0,8)** | | **100 м трубопровода** | | | | **352,15** | | | | **1,36** | | | | | **11,48** | | | **0,1** | | | | **0,06** | | |
| 1.1 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | 0,1342 | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **2** | **ТЕРр65-4-01** | **Демонтаж умывальников и раковин** | | **0,05** | | | | **541,41** | | | | **6,86** | | | | | **373,92** | | | | **369,75** | | | | | **4,17** | | | **51,3** | | | | **2,57** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=12,165; НР=234,48 (63%) (74%\*0,85); СП=148,87 (40%) (50%\*0,8)** | | **100 приборов** | | | | **534,55** | | | | **3,52** | | | | | **2,43** | | | **0,26** | | | | **0,01** | | |
| 2.1 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | 0,091 | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **3** | **ТЕРр65-4-02** | **Демонтаж унитазов и писсуаров** | | **0,02** | | | | **672,86** | | | | **7,65** | | | | | **185,91** | | | | **184,05** | | | | | **1,86** | | | **63,84** | | | | **1,28** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=12,167; НР=116,64 (63%) (74%\*0,85); СП=74,06 (40%) (50%\*0,8)** | | **100 приборов** | | | | **665,21** | | | | **3,93** | | | | | **1,09** | | | **0,29** | | | | **0,01** | | |
| 3.1 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | 0,053 | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **4** | **ТЕРр65-4-04** | **Демонтаж ванн** | | **0,01** | | | | **3 122,47** | | | | **69,41** | | | | | **430,8** | | | | **422,36** | | | | | **8,44** | | | **293** | | | | **2,93** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=12,162; НР=269,19 (63%) (74%\*0,85); СП=170,92 (40%) (50%\*0,8)** | | **100 приборов** | | | | **3 053,06** | | | | **35,64** | | | | | **4,93** | | | **2,63** | | | | **0,03** | | |
| 4.1 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | 0,114 | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **5** | **ТЕРр65-6-01** | **Смена трапов диаметром до 50 мм** | | **0,01** | | | | **1 382,8** | | | | **38,36** | | | | | **158,81** | | | | **147,28** | | | | | **3,63** | | | **96** | | | | **0,96** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=9,46; Имат=2,822; НР=130,15 (88%) (103%\*0,85); СП=70,99 (48%) (60%\*0,8)** | | **100 приборов** | | | | **1 064,64** | | | | **4,47** | | | | | **0,62** | | | **0,33** | | | | **0** | | |
| 5.1 | 301-0635-006П | Трапы | | 1 | | | | 197,03 | | | |  | | | | | 197,03 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| **6** | **ТЕР16-03-002-02** | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм** | | **0,578** | | | | **1 470,09** | | | | **54,78** | | | | | **11 574,9** | | | | **11 308,74** | | | | | **260,2** | | | **118,45** | | | | **68,46** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=8,218; Имат=10,118; НР=11093,46 (98%) (128%\*0,9\*0,85); СП=6339,12 (56%) (83%\*0,85\*0,8); ЗП=1229,82\*1,15; ЭММ=43,82\*1,25; ЗПм=1,11\*1,25; ТЗТ=103\*1,15; ТЗТм=0,07\*1,25** | | **100 м трубопровода** | | | | **1 414,29** | | | | **1,39** | | | | | **11,11** | | | **0,09** | | | | **0,05** | | |
| 6.1 | 103-1177-002П | Клипса | | 12 | | | | 1,33 | | | |  | | | | | 15,96 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 6.2 | 302-9230-107П | Кран тип 2 | | 10 | | | | 80,59 | | | |  | | | | | 805,9 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 6.3 | 507-9005-305П | Труба тип 1 | | 55,3724 | | | | 66,83 | | | |  | | | | | 3 700,54 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| м | | | |
| 6.4 | 507-4306 | Угольник | | 26 | | | | 256,75 | | | |  | | | | | 6 675,5 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 6.5 | 507-3287 | Тройник | | 16 | | | | 9,54 | | | |  | | | | | 152,64 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 6.6 | 507-5019 | Муфта | | 14 | | | | 39,87 | | | |  | | | | | 558,18 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| **7** | **ТЕР17-01-001-14** | **Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды** | | **0,5** | | | | **409,87** | | | | **29,18** | | | | | **2 361,46** | | | | **2 025,23** | | | | | **133,88** | | | **24,9** | | | | **12,45** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=9,176; Имат=4,604; НР=1999,64 (98%) (128%\*0,9\*0,85); СП=1142,65 (56%) (83%\*0,85\*0,8); ЗП=254,6\*1,15; ЭММ=23,34\*1,25; ЗПм=1,76\*1,25; ТЗТ=21,65\*1,15; ТЗТм=0,13\*1,25** | | **10 компл.** | | | | **292,79** | | | | **2,2** | | | | | **15,22** | | | **0,16** | | | | **0,08** | | |
| 7.1 | МЦ | Умывальник | | 5 | | | | 4 542,37 | | | |  | | | | | 22 711,85 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| комплект | | | |
| 7.2 | 301-9400-111П | Сифоны тип 1 | | 5 | | | | 81,81 | | | |  | | | | | 409,05 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 7.3 | МЦ | Смеситель тип 1 (1931.0/1,18) | | 5 | | | | 1 636,44 | | | |  | | | | | 8 182,2 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| комплект | | | |
| 7.4 | 301-9400-062П | Подводки тип 1 | | 10 | | | | 50,55 | | | |  | | | | | 505,5 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| **8** | **ТЕР17-01-001-01** | **Установка ванн купальных прямых чугунных** | | **0,1** | | | | **655,08** | | | | **135,43** | | | | | **749,15** | | | | **602,24** | | | | | **114,99** | | | **37,02** | | | | **3,7** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=8,491; Имат=3,785; НР=609,17 (98%) (128%\*0,9\*0,85); СП=348,1 (56%) (83%\*0,85\*0,8); ЗП=378,55\*1,15; ЭММ=108,34\*1,25; ЗПм=11,2\*1,25; ТЗТ=32,19\*1,15; ТЗТм=0,79\*1,25** | | **10 компл.** | | | | **435,33** | | | | **14** | | | | | **19,37** | | | **0,99** | | | | **0,1** | | |
| 8.1 | 301-9400-095П | Ванны | | 1 | | | | 8 926,1 | | | |  | | | | | 8 926,1 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 8.2 | 301-9400-088П | Сифоны тип 2 | | 1 | | | | 99 | | | |  | | | | | 99 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 8.3 | МЦ | Смесители тип 2 (4870,0/1,18) | | 1 | | | | 4 127,12 | | | |  | | | | | 4 127,12 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| **9** | **ТЕР17-01-001-21** | **Установка кабин душевых с пластиковыми поддонами** | | **0,1** | | | | **833,35** | | | | **83,71** | | | | | **1 004,01** | | | | **910,01** | | | | | **59,08** | | | **55,94** | | | | **5,59** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=7,058; Имат=3,803; НР=907,08 (98%) (128%\*0,9\*0,85); СП=518,33 (56%) (83%\*0,85\*0,8); ЗП=572,01\*1,15; ЭММ=66,97\*1,25; ЗПм=9,01\*1,25; ТЗТ=48,64\*1,15; ТЗТм=0,6\*1,25** | | **10 компл.** | | | | **657,81** | | | | **11,26** | | | | | **15,58** | | | **0,75** | | | | **0,08** | | |
| 9.1 | МЦ | Кабина душевая (62075/1,18) | | 1 | | | | 52 605,93 | | | |  | | | | | 52 605,93 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| комплект | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 988,5 | | | | 18 941,36 | | | | | 613,92 | | | 119,08 | | | | | | |
| 81,83 | | | 0,42 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | | | | | Прямые | | | |
| Зарплата | | | | | | | 18941,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 18 941,36 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 613,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 613,92 | | | |
| Материалы | | | | | | | 433,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 433,22 | | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 109 672,5 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 129 661 | | | |
| Итого накладных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 17 239,21 | | | |
| Итого сметной прибыли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 10 006,31 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 156 906,52 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№7 Канализация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | |
| **1** | **ТЕРр65-2-01** | **Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм** | | **0,2642** | | | | **715,61** | | | | **4,22** | | | | | **2 613,66** | | | | **2 600,09** | | | | | **13,57** | | | **68,8** | | | | **18,18** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=12,171; НР=1643,05 (63%) (74%\*0,85); СП=1043,21 (40%) (50%\*0,8)** | | **100 м трубопровода с фасонными частями** | | | | **711,39** | | | | **2,17** | | | | | **7,93** | | | **0,16** | | | | **0,04** | | |
| 1.1 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | 0,155878 | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **2** | **ТЕРр65-2-02** | **Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм** | | **0,042** | | | | **890,44** | | | | **8,44** | | | | | **516,78** | | | | **512,47** | | | | | **4,31** | | | **85,3** | | | | **3,58** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=12,169; НР=324,44 (63%) (74%\*0,85); СП=206 (40%) (50%\*0,8)** | | **100 м трубопровода с фасонными частями** | | | | **882** | | | | **4,34** | | | | | **2,52** | | | **0,32** | | | | **0,01** | | |
| 2.1 | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | | 0,05628 | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| т | | | |
| **3** | **ТЕР16-04-001-01** | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм** | | **0,142** | | | | **1 060,36** | | | | **3,79** | | | | | **1 871,72** | | | | **1 758,91** | | | | | **3,72** | | | **73,88** | | | | **10,49** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=6,904; Имат=4,766; НР=1724,5 (98%) (128%\*0,9\*0,85); СП=985,43 (56%) (83%\*0,85\*0,8); ЗП=778,59\*1,15; ЭММ=3,03\*1,25; ЗПм=0,32\*1,25; ТЗТ=64,24\*1,15; ТЗТм=0,02\*1,25** | | **100 м трубопровода** | | | | **895,38** | | | | **0,4** | | | | | **0,79** | | | **0,03** | | | | **0** | | |
| 3.1 | 301-9240-009П | Крепления | | 12 | | | | 19,08 | | | |  | | | | | 228,96 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 3.2 | 507-9005-270П | Трубы тип 2 | | 14,1716 | | | | 64,46 | | | |  | | | | | 913,5 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| м | | | |
| 3.3 | 302-9911-1348П | Отвод | | 6 | | | | 14,16 | | | |  | | | | | 84,96 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 3.4 | 302-9911-1375П | Тройник тип 1 | | 4 | | | | 29,87 | | | |  | | | | | 119,48 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| **4** | **ТЕР16-04-001-02** | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм** | | **0,042** | | | | **1 285,69** | | | | **8,81** | | | | | **586,33** | | | | **498,86** | | | | | **2,54** | | | **70,84** | | | | **2,98** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=6,864; Имат=4,834; НР=489,45 (98%) (128%\*0,9\*0,85); СП=279,68 (56%) (83%\*0,85\*0,8); ЗП=746,59\*1,15; ЭММ=7,05\*1,25; ЗПм=0,79\*1,25; ТЗТ=61,6\*1,15; ТЗТм=0,05\*1,25** | | **100 м трубопровода** | | | | **858,58** | | | | **0,99** | | | | | **0,58** | | | **0,06** | | | | **0** | | |
| 4.1 | 507-9005-272П | Трубы тип 3 | | 4,1916 | | | | 187,43 | | | |  | | | | | 785,63 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| м | | | |
| 4.2 | 302-9911-1350П | Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 110 мм (имп.) | | 1 | | | | 47,9 | | | |  | | | | | 47,9 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 4.3 | 302-9911-1396П | Тройник тип 2 | | 1 | | | | 80,44 | | | |  | | | | | 80,44 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 4.4 | 301-9240-009П | Крепления | | 2 | | | | 19,08 | | | |  | | | | | 38,16 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| **5** | **ТЕР17-01-003-01** | **Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным** | | **0,1** | | | | **553,04** | | | | **54,53** | | | | | **591,68** | | | | **455,89** | | | | | **50,95** | | | **28,34** | | | | **2,83** | | |
| **(0) МДС35.п.4.7** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=9,343; Имат=5,021; НР=454,13 (98%) (128%\*0,9\*0,85); СП=259,5 (56%) (83%\*0,85\*0,8); ЗП=286,56\*1,15; ЭММ=43,62\*1,25; ЗПм=4,34\*1,25; ТЗТ=24,64\*1,15; ТЗТм=0,32\*1,25** | | **10 компл.** | | | | **329,54** | | | | **5,43** | | | | | **7,51** | | | **0,4** | | | | **0,04** | | |
| 5.1 | МЦ | Унитаз .(7434.0/1.18) | | 1 | | | | 6 300 | | | |  | | | | | 6 300 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| комплект | | | |
| 5.2 | 301-9703-001П | Удлинитель | | 1 | | | | 96,1 | | | |  | | | | | 96,1 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 5.3 | 301-9400-068П | Подводки тип 2 | | 1 | | | | 13,07 | | | |  | | | | | 13,07 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 5.4 | 302-9230-107П | Кран тип 2 | | 1 | | | | 80,59 | | | |  | | | | | 80,59 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 180,17 | | | | 5 826,22 | | | | | 75,09 | | | 38,06 | | | | | | |
| 19,33 | | | 0,09 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | | | | | Прямые | | | |
| Зарплата | | | | | | | 5826,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 5 826,22 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 75,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 75,09 | | | |
| Материалы | | | | | | | 278,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 278,86 | | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 8 788,79 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 14 968,96 | | | |
| Итого накладных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 4 635,57 | | | |
| Итого сметной прибыли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 2 773,82 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 22 378,35 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№8 Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | |
| **1** | **ТЕРр67-4-03** | **Демонтаж светильников с лампами накаливания** | | **0,14** | | | | **61,08** | | | | **0,79** | | | | | **118,12** | | | | **116,77** | | | | | **1,35** | | | **6,32** | | | | **0,88** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=12,19; НР=84,64 (72%) (85%\*0,85); СП=61,13 (52%) (65%\*0,8)** | | **100 шт.** | | | | **60,29** | | | | **0,41** | | | | | **0,79** | | | **0,03** | | | | **0** | | |
| **2** | **ТЕРр67-4-05** | **Демонтаж светильников для люминесцентных ламп** | | **0,06** | | | | **177,43** | | | | **2,11** | | | | | **147,06** | | | | **145,52** | | | | | **1,54** | | | **17,89** | | | | **1,07** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=12,171; НР=105,42 (72%) (85%\*0,85); СП=76,14 (52%) (65%\*0,8)** | | **100 шт.** | | | | **175,32** | | | | **1,08** | | | | | **0,9** | | | **0,08** | | | | **0** | | |
| **3** | **ТЕРр67-4-01** | **Демонтаж выключателей, розеток** | | **0,2** | | | | **55,71** | | | | **0** | | | | | **154,14** | | | | **154,14** | | | | | **0** | | | **5,84** | | | | **1,17** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; НР=110,98 (72%) (85%\*0,85); СП=80,15 (52%) (65%\*0,8)** | | **100 шт.** | | | | **55,71** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| **4** | **ТЕРм08-02-409-01** | **Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм** | | **5,9** | | | | **1 271,25** | | | | **58,39** | | | | | **37 703,8** | | | | **22 339,56** | | | | | **1 783,14** | | | **23,8** | | | | **140,42** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=5,176; Имат=2,451; НР=18210,08 (81%) (95%\*0,85); СП=11690,42 (52%) (65%\*0,8)** | | **100 м** | | | | **273,7** | | | | **1,74** | | | | | **142,02** | | | **0,11** | | | | **0,65** | | |
| 4.1 | 103-2402 | Трубы гибкие тип 1 | | 331,5 | | | | 3,21 | | | |  | | | | | 1 064,12 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| м | | | |
| 4.2 | 103-1058-007П | Трубы тип 2 | | 270,3 | | | | 4,01 | | | |  | | | | | 1 083,9 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| м | | | |
| 4.3 | 503-9048-057П | Коробки | | 16 | | | | 7,14 | | | |  | | | | | 114,24 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| **5** | **ТЕРм08-02-412-02** | **Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2** | | **5,9** | | | | **382,89** | | | | **4,78** | | | | | **13 578,04** | | | | **6 326,41** | | | | | **194,71** | | | **6,74** | | | | **39,77** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=6,904; Имат=3,979; НР=5145,55 (81%) (95%\*0,85); СП=3303,32 (52%) (65%\*0,8)** | | **100 м** | | | | **77,51** | | | | **0,32** | | | | | **26,12** | | | **0,02** | | | | **0,12** | | |
| 5.1 | 501-8436 | Кабель тип 1 | | 0,3315 | | | | 23 934,81 | | | |  | | | | | 7 934,39 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 м | | | |
| 5.2 | 501-8437 | Кабель тип 2 | | 0,2703 | | | | 36 683,23 | | | |  | | | | | 9 915,48 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 м | | | |
| **6** | **ТЕРм08-03-591-02** | **Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке** | | **0,06** | | | | **563,52** | | | | **9,56** | | | | | **358,04** | | | | **323,93** | | | | | **3,96** | | | **32,2** | | | | **1,93** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=6,905; Имат=3,07; НР=262,81 (81%) (95%\*0,85); СП=168,72 (52%) (65%\*0,8)** | | **100 шт.** | | | | **390,26** | | | | **0,63** | | | | | **0,52** | | | **0,04** | | | | **0** | | |
| 6.1 | 509-9011-168П | Выключатель тип 1 | | 6 | | | | 146,22 | | | |  | | | | | 877,32 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 6.2 | 503-9048-029П | Коробки монтажные | | 6 | | | | 5,98 | | | |  | | | | | 35,88 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| **7** | **ТЕРм08-03-591-05** | **Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке** | | **0,06** | | | | **570,94** | | | | **9,56** | | | | | **364,21** | | | | **329,97** | | | | | **3,96** | | | **32,8** | | | | **1,97** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=6,905; Имат=3,08; НР=267,7 (81%) (95%\*0,85); СП=171,86 (52%) (65%\*0,8)** | | **100 шт.** | | | | **397,54** | | | | **0,63** | | | | | **0,52** | | | **0,04** | | | | **0** | | |
| 7.1 | 509-9011-169П | Выключатель тип 2 | | 6 | | | | 237,75 | | | |  | | | | | 1 426,5 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 7.2 | 503-9048-029П | Коробки монтажные | | 6 | | | | 5,98 | | | |  | | | | | 35,88 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| **8** | **ТЕРм08-03-591-09** | **Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке** | | **0,21** | | | | **705,81** | | | | **9,56** | | | | | **1 504,91** | | | | **1 341,51** | | | | | **13,86** | | | **38,1** | | | | **8** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=6,905; Имат=3,037; НР=1088,1 (81%) (95%\*0,85); СП=698,54 (52%) (65%\*0,8)** | | **100 шт.** | | | | **461,77** | | | | **0,63** | | | | | **1,83** | | | **0,04** | | | | **0,01** | | |
| 8.1 | 503-9013-036П | Розетка | | 21 | | | | 78,01 | | | |  | | | | | 1 638,21 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 8.2 | 503-9048-029П | Коробки монтажные | | 21 | | | | 5,98 | | | |  | | | | | 125,58 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| **9** | **ТЕРм08-03-594-03** | **Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4** | | **0,12** | | | | **7 535,84** | | | | **2 592,06** | | | | | **7 577,59** | | | | **3 400,31** | | | | | **2 682,16** | | | **169** | | | | **20,28** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=8,623; Имат=4,303; НР=3878,73 (81%) (95%\*0,85); СП=2490,05 (52%) (65%\*0,8)** | | **100 шт.** | | | | **2 048,28** | | | | **836,25** | | | | | **1 388,24** | | | **61,04** | | | | **7,32** | | |
| 9.1 | 509-9216-054П | Светильники тип 1 | | 12 | | | | 2 732,2 | | | |  | | | | | 32 786,4 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| **10** | **ТЕРм08-03-594-11** | **Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4** | | **0,1** | | | | **18 761,5** | | | | **2 504,25** | | | | | **13 404,96** | | | | **5 315,08** | | | | | **2 301,91** | | | **317** | | | | **31,7** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=9,192; Имат=4,662; НР=5458,08 (81%) (95%\*0,85); СП=3503,96 (52%) (65%\*0,8)** | | **100 шт.** | | | | **3 842,04** | | | | **1 028,84** | | | | | **1 423,3** | | | **75,65** | | | | **7,57** | | |
| 10.1 | 509-9216-054П | Светильники тип 1 | | 10 | | | | 2 732,2 | | | |  | | | | | 27 322 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| **11** | **ТЕРм08-03-593-11** | **Люстры и подвесы с количеством ламп до 5** | | **2** | | | | **106,74** | | | | **30,84** | | | | | **1 484,46** | | | | **405,89** | | | | | **579,18** | | | **1,21** | | | | **2,42** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=9,39; Имат=4,078; НР=632,89 (81%) (95%\*0,85); СП=406,3 (52%) (65%\*0,8)** | | **1 шт.** | | | | **14,67** | | | | **13,57** | | | | | **375,45** | | | **1** | | | | **2** | | |
| 11.1 | МЦ | Люстры (3880,0/1,18) | | 2 | | | | 3 288,52 | | | |  | | | | | 6 577,04 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 11.2 | 509-9010-062П | Лампы | | 10 | | | | 90,43 | | | |  | | | | | 904,3 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| **12** | **ТЕРм08-03-593-09** | **Светильник местного освещения** | | **0,04** | | | | **1 944,43** | | | | **282,96** | | | | | **696,6** | | | | **572,09** | | | | | **44,88** | | | **85,3** | | | | **3,41** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=3,965; Имат=3,172; НР=464,52 (81%) (95%\*0,85); СП=298,21 (52%) (65%\*0,8)** | | **100 шт.** | | | | **1 033,84** | | | | **2,53** | | | | | **1,4** | | | **0,16** | | | | **0,01** | | |
| 12.1 | 509-9013-036П | Светильник тип 2 | | 4 | | | | 145,42 | | | |  | | | | | 581,68 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 12.2 | 509-9010-062П | Лампы | | 4 | | | | 90,43 | | | |  | | | | | 361,72 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| **13** | **ТЕРм08-03-599-09** | **Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг** | | **3** | | | | **139,31** | | | | **3,05** | | | | | **2 841,88** | | | | **1 689,96** | | | | | **59,04** | | | **3,36** | | | | **10,08** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=6,452; Имат=3,813; НР=1374,25 (81%) (95%\*0,85); СП=882,23 (52%) (65%\*0,8)** | | **1 шт.** | | | | **40,72** | | | | **0,16** | | | | | **6,64** | | | **0,01** | | | | **0,03** | | |
| 13.1 | 509-1310 | Щитки тип 1 | | 1 | | | | 2 234,64 | | | |  | | | | | 2 234,64 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| 13.2 | 509-1311 | Щитки тип 2 | | 2 | | | | 1 404,68 | | | |  | | | | | 2 809,36 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| **14** | **ТЕРм36-01-002-01** | **Прим.Демонтаж :Машина стиральная автоматизированная, масса от 1 до 2 т** | | **4** | | | | **92,77** | | | | **29,55** | | | | | **4 326,96** | | | | **3 498,36** | | | | | **828,6** | | | **5,57** | | | | **22,28** | | |
| **(0) М.М п.12.9.1** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=7,01; Имат=3,181; НР=2457,52 (68%) (80%\*0,85); СП=1734,72 (48%) (60%\*0,8); ЗП=421,46\*0,5\*0,3; ЭММ=197,02\*0,5\*0,3; ЗПм=13,9\*0,5\*0,3; Мат=147,43\*0,5\*0; ТЗТ=37,1\*0,5\*0,3; ТЗТм=0,88\*0,5\*0,3** | | **1 шт.** | | | | **63,22** | | | | **2,09** | | | | | **115,64** | | | **0,13** | | | | **0,52** | | |
| **15** | **ТЕРм36-01-002-01** | **Машина стиральная автоматизированная, масса от 1 до 2 т** | | **4** | | | | **382,96** | | | | **98,51** | | | | | **15 361,2** | | | | **11 660,96** | | | | | **2 762,24** | | | **18,55** | | | | **74,2** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=7,01; Имат=3,181; НР=8190,98 (68%) (80%\*0,85); СП=5781,87 (48%) (60%\*0,8); ЗП=421,46\*0,5; ЭММ=197,02\*0,5; ЗПм=13,9\*0,5; Мат=147,43\*0,5; ТЗТ=37,1\*0,5; ТЗТм=0,88\*0,5** | | **1 шт.** | | | | **210,73** | | | | **6,95** | | | | | **384,6** | | | **0,44** | | | | **1,76** | | |
| 15.1 | Материал Заказчика | Машина стиральная | | 4 | | | | 0 | | | |  | | | | | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 621,97 | | | | 57 620,46 | | | | | 11 260,53 | | | 359,58 | | | | | | |
| 3 867,97 | | | 19,99 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | | | | | Прямые | | | |
| Зарплата | | | | | | | 57620,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 57 620,46 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 11260,53 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 11 260,53 | | | |
| Материалы | | | | | | | 30740,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 30 740,98 | | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 97 828,64 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 197 450,61 | | | |
| Итого накладных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 47 732,26 | | | |
| Итого сметной прибыли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 31 347,62 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 276 530,49 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№9 АПС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | |
| **1** | **ТЕРм10-08-002-02** | **Прим.Демонтаж:Извещатель ПС автоматический дымовой, световой в нормальном исполнении** | | **21** | | | | **11,93** | | | | **0,07** | | | | | **3 457,86** | | | | **3 445,47** | | | | | **12,39** | | | **1,01** | | | | **21,21** | | |
| **(0) М.М п.12.9.1** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=8,364; Имат=3,221; НР=2342,92 (68%) (80%\*0,85); СП=1653,83 (48%) (60%\*0,8); ЗП=19,76\*0,6; ЭММ=0,11\*0,6; ЗПм=0\*0,6; Мат=6,56\*0; ТЗТ=1,68\*0,6; ТЗТм=0\*0,6** | | **1 шт.** | | | | **11,86** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| **2** | **ТЕРм10-08-002-02** | **Извещатель пс автоматический: дымовой, световой в нормальном исполнении (без стоимости)** | | **21** | | | | **26,43** | | | | **0,11** | | | | | **6 203,6** | | | | **5 740,56** | | | | | **19,32** | | | **1,68** | | | | **35,28** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=8,364; Имат=3,221; НР=3903,58 (68%) (80%\*0,85); СП=2755,47 (48%) (60%\*0,8)** | | **1 шт.** | | | | **19,76** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| **3** | **ТЕРм10-08-002-02** | **Прим. Демонтаж: Извещатель пс автоматический: дымовой, световой в нормальном исполнении (кнопка-извещатель )** | | **21** | | | | **11,93** | | | | **0,07** | | | | | **3 457,86** | | | | **3 445,47** | | | | | **12,39** | | | **1,01** | | | | **21,21** | | |
| **(0) М.М п.12.9.1** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=8,364; Имат=3,221; НР=2342,92 (68%) (80%\*0,85); СП=1653,83 (48%) (60%\*0,8); ЗП=19,76\*0,6; ЭММ=0,11\*0,6; ЗПм=0\*0,6; Мат=6,56\*0; ТЗТ=1,68\*0,6; ТЗТм=0\*0,6** | | **1 шт.** | | | | **11,86** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| **4** | **ТЕРм10-08-002-02** | **Извещатель пс автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (кнопка-извещатель ручной ипр-3су)- без стоимости )** | | **21** | | | | **26,43** | | | | **0,11** | | | | | **6 203,6** | | | | **5 740,56** | | | | | **19,32** | | | **1,68** | | | | **35,28** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=8,364; Имат=3,221; НР=3903,58 (68%) (80%\*0,85); СП=2755,47 (48%) (60%\*0,8)** | | **1 шт.** | | | | **19,76** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| **5** | **ТЕРм10-04-101-07** | **Прим. Демонтаж:Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении** | | **3** | | | | **13,31** | | | | **0** | | | | | **552,39** | | | | **552,39** | | | | | **0** | | | **1,2** | | | | **3,6** | | |
| **(0) М.М п.12.9.1** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Имат=3,543; НР=430,86 (78%) (92%\*0,85); СП=287,24 (52%) (65%\*0,8); ЗП=22,18\*0,6; ЭММ=0\*0,6; ЗПм=0\*0,6; Мат=23,48\*0; ТЗТ=2\*0,6; ТЗТм=0\*0,6** | | **1 шт.** | | | | **13,31** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| **6** | **ТЕРм10-04-101-07** | **Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (без стоимости)** | | **3** | | | | **45,66** | | | | **0** | | | | | **1 170,08** | | | | **920,51** | | | | | **0** | | | **2** | | | | **6** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Имат=3,543; НР=718 (78%) (92%\*0,85); СП=478,67 (52%) (65%\*0,8)** | | **1 шт.** | | | | **22,18** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| **7** | **ТЕРм08-02-390-01** | **Прим.Демонтаж:Короба пластмассовые шириной до 40 мм** | | **0,82** | | | | **122,95** | | | | **9,28** | | | | | **1 323,36** | | | | **1 289,46** | | | | | **33,9** | | | **9,77** | | | | **8,01** | | |
| **(0) М.М п.12.9.1** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=4,455; Имат=2,546; НР=1045,2 (81%) (95%\*0,85); СП=670,99 (52%) (65%\*0,8); ЗП=189,45\*0,6; ЭММ=15,46\*0,6; ЗПм=0,14\*0,6; Мат=55,89\*0; ТЗТ=16,29\*0,6; ТЗТм=0,01\*0,6** | | **100 м** | | | | **113,67** | | | | **0,08** | | | | | **0,91** | | | **0,01** | | | | **0,01** | | |
| **8** | **ТЕРм08-02-390-01** | **Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (без стоимости)** | | **0,82** | | | | **260,8** | | | | **15,46** | | | | | **2 322,26** | | | | **2 149,1** | | | | | **56,48** | | | **16,29** | | | | **13,36** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=4,455; Имат=2,546; НР=1742,06 (81%) (95%\*0,85); СП=1118,36 (52%) (65%\*0,8)** | | **100 м** | | | | **189,45** | | | | **0,14** | | | | | **1,59** | | | **0,01** | | | | **0,01** | | |
| **9** | **ТЕРм08-02-399-01** | **Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (без стоимости)** | | **0,82** | | | | **123,27** | | | | **2,39** | | | | | **833,22** | | | | **459,2** | | | | | **13,53** | | | **3,52** | | | | **2,89** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=6,904; Имат=5,468; НР=373,42 (81%) (95%\*0,85); СП=239,73 (52%) (65%\*0,8)** | | **100 м** | | | | **40,48** | | | | **0,16** | | | | | **1,82** | | | **0,01** | | | | **0,01** | | |
| **10** | **ТЕРм08-01-081-02** | **Прим.Демонтаж: домофона настенный количество подключаемых концов: до 6** | | **1** | | | | **13,71** | | | | **5,74** | | | | | **149,89** | | | | **110,26** | | | | | **39,63** | | | **0,68** | | | | **0,68** | | |
| **(0) М.М п.12.9.1** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=6,905; Имат=5,806; НР=93,57 (81%) (95%\*0,85); СП=60,07 (52%) (65%\*0,8); ЗП=13,29\*0,6; ЭММ=9,56\*0,6; ЗПм=0,63\*0,6; Мат=2,37\*0; ТЗТ=1,13\*0,6; ТЗТм=0,04\*0,6** | | **1 шт.** | | | | **7,97** | | | | **0,38** | | | | | **5,26** | | | **0,02** | | | | **0,02** | | |
| **11** | **ТЕРм08-01-081-02** | **Монтаж: домофона настенный количество подключаемых концов: до 6 (без стоимости)** | | **1** | | | | **25,22** | | | | **9,56** | | | | | **263,62** | | | | **183,85** | | | | | **66,01** | | | **1,13** | | | | **1,13** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=6,905; Имат=5,806; НР=155,98 (81%) (95%\*0,85); СП=100,14 (52%) (65%\*0,8)** | | **1 шт.** | | | | **13,29** | | | | **0,63** | | | | | **8,72** | | | **0,04** | | | | **0,04** | | |
| **12** | **ТЕРм08-02-390-01** | **Прим. Демонтаж Короба и кабеля пластмассового и кабеля (домофон )** | | **0,02** | | | | **122,95** | | | | **9,28** | | | | | **32,28** | | | | **31,45** | | | | | **0,83** | | | **9,77** | | | | **0,2** | | |
| **(0) М.М п.12.9.1** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=4,455; Имат=2,546; НР=25,49 (81%) (95%\*0,85); СП=16,37 (52%) (65%\*0,8); ЗП=189,45\*0,6; ЭММ=15,46\*0,6; ЗПм=0,14\*0,6; Мат=55,89\*0; ТЗТ=16,29\*0,6; ТЗТм=0,01\*0,6** | | **100 м** | | | | **113,67** | | | | **0,08** | | | | | **0,02** | | | **0,01** | | | | **0** | | |
| **13** | **ТЕРм08-02-390-01** | **Короба пластмассовые шириной до 40 мм** | | **0,02** | | | | **260,8** | | | | **15,46** | | | | | **56,65** | | | | **52,42** | | | | | **1,38** | | | **16,29** | | | | **0,33** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=4,455; Имат=2,546; НР=42,49 (81%) (95%\*0,85); СП=27,28 (52%) (65%\*0,8)** | | **100 м** | | | | **189,45** | | | | **0,14** | | | | | **0,04** | | | **0,01** | | | | **0** | | |
| 13.1 | 503-9801-046П | Кабель-каналы пластмассовые прямые, длиной 2 м 20х10 мм | | 1 | | | | 13,44 | | | |  | | | | | 13,44 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | | | |
| **14** | **ТЕРм08-02-399-01** | **Провод в коробах, сечением до 6 мм2** | | **0,02** | | | | **123,27** | | | | **2,39** | | | | | **20,32** | | | | **11,2** | | | | | **0,33** | | | **3,52** | | | | **0,07** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=6,904; Имат=5,468; НР=9,11 (81%) (95%\*0,85); СП=5,85 (52%) (65%\*0,8)** | | **100 м** | | | | **40,48** | | | | **0,16** | | | | | **0,04** | | | **0,01** | | | | **0** | | |
| 14.1 | 501-9003-1111П | Кабели слаботочные сигнальные, для пожарно-охранных систем, марки CQR CAB 4х0,22 | | 0,00204 | | | | 16 518,72 | | | |  | | | | | 33,7 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 м | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 046,99 | | | | 24 131,9 | | | | | 275,51 | | | 149,25 | | | | | | |
| 18,4 | | | 0,09 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | | | | | Прямые | | | |
| Зарплата | | | | | | | 24131,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 24 131,9 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 275,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 275,51 | | | |
| Материалы | | | | | | | 1639,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 639,58 | | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 47,14 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 26 094,13 | | | |
| Итого накладных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 17 129,18 | | | |
| Итого сметной прибыли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 11 823,3 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 55 046,61 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№10 Разные работы. Вывозка мусора** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | |
| **1** | **ТЕР46-03-011-01** | **Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2** | | **0,672** | | | | **534,47** | | | | **358,99** | | | | | **2 996,77** | | | | **1 631,34** | | | | | **1 365,43** | | | **15,64** | | | | **10,51** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=5,66; НР=1743,21 (84%) (110%\*0,9\*0,85); СП=996,12 (48%) (70%\*0,85\*0,8)** | | **100 м борозд** | | | | **175,48** | | | | **47,75** | | | | | **443,91** | | | **4,06** | | | | **2,73** | | |
| **2** | **ТЕР46-03-017-05** | **Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2** | | **0,175** | | | | **1 616,84** | | | | **36,23** | | | | | **2 298,37** | | | | **1 801,02** | | | | | **54,87** | | | **75,22** | | | | **13,16** | | |
| **(0)** | **База: ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 ДИЗ №2; Изп=13,834; Иэмм=8,654; Имат=3,022; НР=1512,85 (84%) (110%\*0,9\*0,85); СП=864,49 (48%) (70%\*0,85\*0,8)** | | **1 м3 заделки** | | | | **743,93** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 2.1 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марки 100 | | 0,182 | | | | 2 883,89 | | | |  | | | | | 524,87 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| м3 | | | |
| **3** | **ТССЦпг01-01-01-041** | **Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную** | | **32,47** | | | | **416,5** | | | | **0** | | | | | **13 523,76** | | | | **0** | | | | | **0** | | |  | | | | | | |
| **База: ССЦ 03.2015 Санкт-Петербург госэталон 2012** | | **т** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **0** | | |
| **4** | **ТССЦпг03-21-01-035** | **Расстояние перевозки: от 34.1 до 35.0 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера** | | **32,47** | | | | **180,69** | | | | **0** | | | | | **5 867** | | | |  | | | | | **0** | | |  | | | | | | |
| **База: ССЦ 03.2015 Санкт-Петербург госэталон 2012** | | **т** | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 295,14 | | | | 3 432,36 | | | | | 1 420,3 | | | 23,67 | | | | | | |
| 443,91 | | | 2,73 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | | | | | Прямые | | | |
| Зарплата | | | | | | | 3432,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 3 432,36 | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | 1420,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 420,3 | | | |
| Материалы | | | | | | | 442,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 442,48 | | | |
| Итого по неучтенным материалам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 524,87 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 5 820,01 | | | |
| Итого по погрузке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 13 523,76 | | | |
| Итого по перевозке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 5 867 | | | |
| Итого накладных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 3 256,06 | | | |
| Итого сметной прибыли | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1 860,61 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 30 327,44 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и значение множителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Значение | | | | | | | | Прямые | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 2 042 746,35 | | | |
| Резерв на непредвиденные работы 2% | | | | | | | 2042746,35\*0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2% | | | | | | | | 40 854,93 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 2 083 601,28 | | | |
| НДС | | | | | | | 2083601,28\*0,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | 18% | | | | | | | | 375 048,23 | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 2 458 649,51 | | | |