|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Устройство полов** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| Демонтаж старой стяжки | кв. м | 5 |
| Расчистка межбалочных пазух от строительного мусора | кв. м | 100 |
| Засыпка керамзитом (120мм) | кв. м | 100 |
| Укладка утеплителя (пенополистирол) | кв. м | 100 |
| Укладка изолона (8-10мм) | кв. м | 100 |
| Укладка / вязка армировочной сетки | кв. м | 100 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки (60мм) | кв. м | 100 |
| Устройство акустического шва | п.м. | 93 |
| Устройство зактадных лент под перегородки (150 мм) | п.м. | 23 |
|  |  |  |
| **Устройство стен** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| Монтаж перегородок из газобетона 150 мм (18,5 м.п.\* h=3,5м) | кв.м | 64,75 |
| Монтаж перегородок из газобетона 100 мм (4,5 м.п.\* h=3,5м) | кв.м | 15,75 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой (6,2 м.п.\* h=3,5м) | кв.м | 21,7 |
| Снос стен кирпичных | м3 | 2 |
|  |  |  |
| **Прочие работы** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| Загрузка одного контейнера в доме 6 м куб. | шт. | 5 |
|  |  |  |