1. Защитить от строительной грязи:

* Дверь в ванну (возможно снять)
* Входную дверь в квартиру

1. На кухне:

* демонтировать старый пол (новый линолеум на кухне и старый в коридоре должны быть одного уровня)
* выровнять пол (наливной пол)
* постелить линолеум

1. На кухне, утопить в стену провод, ведущий от пола к розетке, на правой стене.
2. Починить розетку, выходящую одновременно на кухню и в комнату.
3. Поменять выключатель света в большой комнате.
4. Аккуратно проложить кабель от лестничной клетки до угла комнаты слева от окна на балкон:

* интернет
* ТВ.

1. Потолок в комнате, кухне, ванной и коридоре:

* Трещины - расшить, зашпаклевать, и ошкурить.
* Покрасить потолок (кухня и ванная - Dulux Kitchen & Bathroom белая/ комната и коридор белая - Dulux Office Room).

1. Подготовить стены в комнате, кухне, и коридоре:

* Загрунтовать, визуально выровнять, ошкурить стены под обои.
* Загрунтовать окончательно стену под оклейку обоями

1. Окрасить рабочую зону на кухне краской Tikkurilla G470. (лежит на Ленсовета 10)
2. На кухне установить фартук из МДФ в нише длиной 2410 мм. (см. чертеж). Для защиты стены от брызг и жира летящих от мойки и плиты.
3. Наклеить обои

* комната – MARBURG 9233 (белый)
* коридор – MARBURG 80166 (фисташковый)
* кухня - MARBURG 80164. (бежевый) На кухне оклеиваем только правую стену, стену у окна и левую стену примыкающую к окну (см. чертеж).

1. Покрасить наличники и двери

* из коридора на кухню
* из коридора в комнату.
* из коридора в кладовку

1. Покрасить откосы:

* откос вокруг входной двери

1. Снять и поставить обратно жалюзи в ванной.
2. Паркет в большой комнате.

* Зашпаклевать большую щель вдоль стен
* Отциклевать паркет,
* Покрыть паркет лаком (Паркетный лак Элакор-ПУ или иной полиуретановый лак повышенной износостойкости).