**Техническое задание по строительству баня \_5 х 4 м.**

 4

 **5**

**Фундамент:** сваи (108х2500) – 9 шт.

**Первый этаж:** высота потолков 2,00-2,10м

**1. Обвязка:** брус 100х150 мм. естественной влажности

**2. Лаги:** выполняются из бруса 40х150 мм. с шагом 700 мм. на ребро, естественной

влажности

**3. Полы:** двойные, утепленные мин. Вата100мм., парогидроизоляция изоспан

- черновые: необрезная доска 20мм, естественной влажности

- чистовые: половая шпунтованная доска 28 мм. естественной влажности

**4. Стены:** строганный профилированный брус (100х150) в чистоте 90х140 мм.,

естественной влажности, между брусом прокладывается джутовое льнополотно. Сборка углов – теплый угол. Стены в прихожей изнутри не обшиваются

**5. Перегородки:** каркасно-щитовые, с двух сторон обшиваются деревянной вагонкой хвойных пород с изоспаном

**6. Потолки:** подшиваются вагонкой класса «В», утепленные мин. Вата100мм., паро-

гидроизоляция. Гвозди для отделки оцинкованные, углы внутренних помещений

отделаны плинтусом

**7. Перекрытие:** обрезной брус 40х150мм

**8. Моечная:** обшивается хвойной вагонкой класса «B» с изоспаном, пол с уклоном.

**9.** **Парная:** обшита осиновой вагонкой, с прокладкой фольги, двухъярусные пологи.

**10.** **Окна** - двойные деревянные остеклённые,

1шт.- (600х600), 2шт.- (300х300), 1 шт. - (1000х1000)

 Д**вери** – 3 шт.

**Второй этаж:** мансарда,высота потолков 2,15 – 2,20 м., ширина помещения 3м.

**11. Обвязка:** каркасы фронтонов выполняются из доски 50х100 мм. с шагом 700 мм.

**12. Лаги:** брус 40х150мм на ребро, шаг 700 мм., естественной влажности

**13. Полы:** чистовые: половая шпунтованная доска 28 мм. естественной влажности

**14. Стены:** обшиваются хвойной вагонкой класса «B» с изоспаном, утепление мин. Вата100мм.,

**15. Потолки:** обшиваются хвойной вагонкой класса «B», утепленные мин. Вата100мм., паро-гидроизоляция-изоспан

**Крыша: тип ломаная**

**1. Покрытие:** ондулин

**2. Обрешетка:** не сплошная из необрезной доски толщиной 20 мм. с шагом 400 мм.

**3. Вынос** крыши по периметру 10-15см, подшит вагонкой естественной влажности

**4. Фронтоны**, свесы крыши, наружные углы дома обшиваются вагонкой естественной

влажности