Помещение № 1 - техническое

1. построить перегородку из ГКЛ ( один слой ) с дверным проемом - 7,5 м2

2 обшить ( приморозить ) стены ГКЛ - 45 м2

3 пол облицовка кафелем и затирка - 8 м2

4 покраска стен по гипроку ( + предварительная малярка ) 65м2

6 монтаж плинтуса 15 мп

7 монтаж дверей 2шт

8 монтаж потолка армстронг  11 м2

помещение № 2,3 кабинет

1 монтаж перегородок ГКЛ в 2 слоя с установкой 4-х стеклопакетов в неё 12,5 м2

2 устройство откосов и обшивка стен ГКЛ ( приморозить ) - 54 м2

3 монтаж подоконника - 1 шт.

5 шпаклевка и покраска стен 54,12 м2 + 54,6 м2 ( 2 помещения )

6 монтаж потолка Армстронг - 39 м2

7 заливка пола ( финиш ) и укладка линолеума 8,9 м2 + 29,6 м2 ( 2 помещения )

8 установка плинтуса 25 мп

9 монтаж дверного проема и установка  дверей 2 шт

помещение №4  коридор

1 частичная укладка ( подрезка ) кафеля ( 10м2 и затирка (22,4 м2)

2 монтаж потолка Армстронг - 6м2

4 монтаж плинтуса - 12 мп

помещение №5 кабинет

1 откосы у дверного проема и установка двери 1шт

2 укладка линолеума - 23 м2

3 монтаж плинтуса - 19, 66 мп

помещение №6 кабинет

1 откосы у дверного проема и установка двери 1шт

2 укладка линолеума - 16м2

3 монтаж плинтуса - 17,3 м2

помещение №7,8 кабинет

1 монтаж перегородки с дверным проемом из ГКЛ в 2 слоя с установкой стеклопакета в неё - 31 м2

2 частичная укладка кафеля 20м2 затирка 40 м2

4 шпаклевка и покраска стен 62м2

5 монтаж двери 1шт

6 установка плинтуса - 40 мп

7 установка подоконника - 1 шт.

помещение № 10 туалет ( двойной )

1 облицовка стен ПВХ панелями 49, 2 м2

2 укладка кафеля - 8м2 + фартук 2 м2

3 монтаж потолка Армстронг 8 м2 ( 2 помещения)

4 установка дверей 3 шт

помещение №9 кухня

1 облицовка стен ГКЛ - 28 м2

2 шпаклевка и покраска стен - 28м2

3 укладка кафеля - 5,7 м2

4 монтаж потолка Армстронг - 5,7 м2

5 монтаж двери 1шт