1. **Перекрытия и черновые полы:**
* Обвязка брусом 200х200 мм. (е/в.хв/п. 1-3 сорт деловая ГОСТ 848686)

комплект параллельно-поясных ферм, изготовленных из (е/в.хв/п. 1-3 сорт деловая ГОСТ 848686) древесины, сечением 200х50 мм., шаг 600 мм.

* Черновой пол - доска е/в 25х100 мм. (е/в.хв/п. 1-3 сорт деловая ГОСТ 848686).
1. **Силовой каркас:**
* Внешний контур из древесины (е/в.хв/п. 1-3 сорт деловая ГОСТ 848686), сечением 150х50 мм., шаг 600 мм.
* Внутренние стены и перекрытия из древесины (е/в.хв/п. 1-3 сорт деловая ГОСТ 848686), сечением 100х50 мм., шаг 600 мм.
1. **Кровля**
* Стропильная система - Комплект стропильных ферм, изготовленных из доски (е/в.хв/п. 1-3 сорт деловая ГОСТ 848686) 200х50 мм., шаг 600 мм.
* Обрешётка (брус 20х50мм) и контробрешетка (частичная) (доска 25х100 мм).
* Металлочерепица 1,18х2,25 м толщина 0,45 мм Монтеррей. Кровельные элементы (конек, ветровые планки, капельники, водосточная система).
* Утепление кровли 200 мм. Базальтовая минеральная плита, плотность не менее 32кг/м3.
* Пароизоляционные и ветровлагозащитные мембраны:
* Внешний контур-Изоспан АМ, либо аналог.
* Внутренний контур-Изоспан В, либо аналог.
* Софиты, подшивка карнизных и фронтонных свесов: Вагонка Лиственница сорт АВ/ Доска сухая ст. хв/п. сорт АВ.
1. **Внешняя отделка стен**
* Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана Изоспан А, либо аналог.
* Обрешётка (брус 20х50мм)
* Плита ОСБ (OSB-3) Калевала 12 мм.
* Контробрешетка (брус 20х50мм) (е/в.хв/п. 1-3 сорт деловая ГОСТ 848686).
* Имитатор бруса сухой 20х146х6000 мм сорт АВ.
1. **Отделка балконов:** на выбор, имитатор бруса сухой 20х146х6000 мм сорт АВ./ Открытые перила индивидуальной комплектации.
2. **Малярные работы и антисептирование:**
* Антисептирование обвязки фундамента и чернового пола.
* Грунтование внешних стен (Имитатор бруса).
* Покраска внешних стен в 2 слоя Tikkurila Pika-Teho (колеровка на выбор)

**

**