**2.Дефектная ведомость**

на выполнение работ по ремонту фасада

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Единицаизмерения | Кол-во(объём) |  Примечание |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 9.2 |   |
| 2 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм,  | 100 отверстий | 1,9 |   |
| 3 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 1,9 |   |
| 4 | Очистка поверхности фасадов аппаратом KARCHER | 100 м2 очищенной поверхности | 8,26 |   |
| 5 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 2,83 |   |
| 6 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0,15 |   |
| 7 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | 100 м2 покрытия | 5,955 |   |
| 8 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,26 |   |
| 9 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: с прорезными рустами | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,873 |   |
| 10 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 2,7 |   |
| 11 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,7 |   |
| 13 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,196 |   |
| 14 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,583 |   |
| 15 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,769 |   |
| 16 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских | 100 м откосов | 0,548 |   |
| 17 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,39 |   |
| 18 | Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 1 изделие | 20 |   |
| 19 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,13 |   |
| 20 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 100 м2 фасада | 8,26 |   |
| 21 | Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 1 изделие | 50 |   |
| 22 | Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 100 п. м изделий | 0,123 |   |
| 23 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,1 |   |
| 24 | Устройство гидроизоляции  | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2 |   |
| 25 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки | 100 м2 поверхности | 0,1 |   |
| 26 | Укладка лаг: по плитам перекрытий  | 100 м2 пола | 0,1 |   |
| 27 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,2 |   |
| 28 | Смена обделок из листовой стали  | 100 м | 0,24 |   |
| 29 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,048 |   |
| 30 |  Демонтаж стяжки | 100 м2 покрытия | 0,048 |   |
| 31 | Устройство стяжек | 100 м2 стяжки | 0,048 |   |
| 32 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток | 100 м2 покрытия | 0,048 |   |
| 33 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (межэтажный карниз) | 100 м | 0,8975 |   |
| 34 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м | 100 м | 0,875 |   |
| 35 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м | 100 м | 1,0475 |   |
| 36 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,25 |   |
| 37 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,06 |   |
| 38 | Погрузка и вывоз мусора |   |  |   |
|  |  |  |  |  |