|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов |
| 1/4,37 + 215/1,61 + 231/2,1 + 245/1,75 + 285/2,36 + 340/1,29 + 396/2,46 | 15,94 |
| 2 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий |
| 2/0,45 + 216/0,17 + 232/0,22 + 246/0,18 + 286/0,24 + 341/0,13 + 397/0,25 | 1,64 |
| 3 | Меловая защита стекол при окраске фасадов с земли и лесов | 100 м2 площади оконных проемов |
| 3/0,78 | 0,78 |
| 4 | Промывка стен фасадов водным раствором со смывками под давлением с применением автогидроподьемников | ед.изм. |
| 4/0,16 + 6/0,2 + 153/0,13 + 182/0,05 + 217/0,15 + 233/0,21 + 247/0,12 + 287/0,17 + 342/0,1 + 398/0,17 | 1,46 |
| 5 | Автогидроподьемники высотой подьема 12 | ед.изм. |
| 5/-1,41 + 7/-2,02 + 154/-1,14 + 183/-0,4 + 218/-1,28 + 234/-1,83 + 248/-1,06 + 288/-1,5 + 343/-0,83 + 399/-1,5 | -12,97 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 8/0,16 + 249/0,22 + 289/0,08 + 344/0,03 + 400/0,33 | 0,82 |
| 7 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок |
| 10/0,01 + 291/0,02 + 356/0,1 | 0,13 |
| 8 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов |
| 12/0,02 + 293/0,08 + 358/0,14 | 0,24 |
| 9 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов |
| 14/0,02 | 0,02 |
| 10 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях | 100 м2 |
| 16/0,01 + 298/0,01 + 362/0,02 | 0,04 |
| 11 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м |
| 18/0,01 + 300/0,03 + 364/0,05 | 0,09 |
| 12 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м |
| 20/1,98 + 59/0,98 + 98/0,2 + 251/0,18 + 302/0,24 + 346/0,15 + 402/0,34 | 4,07 |
| 13 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности |
| 22/0,49 + 61/0,25 + 100/0,03 + 211/0,77 + 253/0,05 + 304/0,06 + 348/0,04 + 404/0,09 | 1,78 |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 23/0,49 + 62/0,25 + 101/0,03 + 212/0,77 + 254/0,05 + 305/0,06 + 349/0,04 + 405/0,09 | 1,78 |
| 15 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 24/0,49 + 63/0,25 + 102/0,03 + 255/0,05 + 306/0,06 + 310/0,02 + 350/0,04 + 354/0,02 + 406/0,09 | 1,05 |
| 16 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |
| 26/0,2 | 0,2 |
| 17 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 27/0,02 + 257/0,05 + 312/0,05 + 368/0,02 + 408/0,05 | 0,19 |
| 18 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 29/0,11 | 0,11 |
| 19 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности |
| 31/0,22 + 259/0,07 + 314/0,14 + 366/0,11 + 370/0,06 + 410/0,16 | 0,76 |
| 20 | Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности |
| 33/0,22 + 69/0,43 + 77/1,16 + 157/0,23 + 165/0,49 + 186/0,1 + 194/0,23 + 223/0,74 + 239/1,05 + 261/0,07 + 279/0,61 + 316/0,14 + 334/0,86 + 372/0,06 + 390/0,47 + 412/0,16 + 430/0,83 | 7,85 |
| 21 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности |
| 34/0,43 + 70/0,87 + 79/1,93 + 86/0,05 + 166/0,98 + 195/0,32 + 224/1,47 + 240/2,1 + 262/0,14 + 280/1,22 + 317/0,28 + 335/1,72 + 373/0,12 + 391/0,95 + 413/0,32 + 431/1,67 | 14,57 |
| 22 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности |
| 35/0,43 + 78/1,93 + 85/0,05 + 158/0,33 + 167/0,98 + 187/0,14 + 196/0,32 + 225/1,47 + 241/2,1 + 263/0,14 + 281/1,22 + 318/0,28 + 336/1,72 + 374/0,12 + 392/0,95 + 414/0,32 + 432/1,67 + 441/0,82 | 14,99 |
| 23 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 36/0,43 + 56/0,34 + 72/0,87 + 80/1,93 + 87/0,05 + 95/0,08 + 106/0,06 + 111/0,2 + 116/0,04 + 121/0,02 + 126/0,33 + 134/0,01 + 142/0,1 + 150/0,13 + 160/0,33 + 168/0,98 + 179/0,21 + 189/0,14 + 197/0,32 + 226/1,47 + 242/2,1 + 264/0,14 + 272/0,08 + 282/1,22 + 319/0,28 + 327/0,12 + 337/1,72 + 375/0,12 + 383/0,07 + 393/0,95 + 415/0,32 + 423/0,13 + 433/1,67 + 442/0,82 | 17,78 |
| 24 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м | 100 м |
| 39/0,05 | 0,05 |
| 25 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 41/0,24 | 0,24 |
| 26 | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | 100 м2 кровли |
| 43/0,24 | 0,24 |
| 27 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |
| 44/158 | 158 |
| 28 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест |
| 45/0,02 | 0,02 |
| 29 | Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей из известняка и мрамора вручную | 100 м2 поверхности |
| 47/0,02 | 0,02 |
| 30 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен |
| 49/0,04 | 0,04 |
| 31 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой пове |
| 51/0,17 + 90/0,04 + 129/0,01 + 175/0,02 + 267/0,04 + 322/0,06 + 378/0,03 + 418/0,07 | 0,44 |
| 32 | Перетирка штукатурки фасадов с рустами с земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности |
| 53/0,17 + 92/0,04 + 131/0,01 + 139/0,05 + 147/0,08 + 178/0,11 + 269/0,04 + 324/0,06 + 380/0,03 + 420/0,07 | 0,66 |
| 33 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности |
| 54/0,34 + 93/0,08 + 105/0,06 + 110/0,2 + 115/0,04 + 120/0,02 + 125/0,33 + 132/0,01 + 140/0,1 + 148/0,13 + 159/0,33 + 188/0,14 + 270/0,08 + 325/0,12 + 381/0,07 + 421/0,13 | 2,18 |
| 34 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности |
| 55/0,34 + 94/0,08 + 133/0,01 + 141/0,1 + 149/0,13 + 271/0,08 + 326/0,12 + 382/0,07 + 422/0,13 | 1,06 |
| 35 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |
| 65/0,44 + 163/0,39 + 192/0,13 + 219/0,15 + 235/0,84 + 275/0,61 + 330/0,86 + 386/0,47 + 426/0,84 | 4,73 |
| 36 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 | 100 м2 отремонтированной поверхности |
| 67/0,09 + 221/0,15 + 237/0,84 + 277/0,12 + 332/0,17 + 388/0,09 + 428/0,17 | 1,63 |
| 37 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверх |
| 71/0,87 | 0,87 |
| 38 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |
| 75/0,77 + 83/0,02 + 137/0,04 | 0,83 |
| 39 | Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых | 1 изделие |
| 104/72 | 72 |
| 40 | Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых | 1 изделие |
| 109/22 | 22 |
| 41 | Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых | 1 изделие |
| 114/12 | 12 |
| 42 | Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых | 1 изделие |
| 119/2 | 2 |
| 43 | Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых | 1 изделие |
| 124/2 | 2 |
| 44 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |
| 145/0,05 | 0,05 |
| 45 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |
| 155/0,1 + 184/0,04 | 0,14 |
| 46 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 171/0,07 + 438/0,7 | 0,77 |
| 47 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой пове |
| 173/0,08 | 0,08 |
| 48 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности |
| 177/0,11 | 0,11 |
| 49 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м |
| 200/1,06 + 202/0,08 | 1,14 |
| 50 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. |
| 204/0,07 | 0,07 |
| 51 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. |
| 205/0,07 | 0,07 |
| 52 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. |
| 207/0,07 | 0,07 |
| 53 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. |
| 209/1,36 | 1,36 |
| 54 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
| 213/0,77 + 436/0,08 | 0,85 |
| 55 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 |
| 229/0,04 + 308/0,02 + 352/0,02 | 0,08 |
| 56 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов |
| 295/0,08 | 0,08 |
| 57 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов |
| 360/0,14 | 0,14 |
| 58 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности |
| 440/0,25 | 0,25 |