|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |  |
|  1 | 3 | 4 | 5 |  |
|  1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 16,2856 |  |
|   | 1/2,8834 + 181/6,7011 + 250/6,7011 |
|  2 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 1,6693 |  |
|   | 2/0,2955 + 182/0,6869 + 251/0,6869 |
|  3 | ОКНА |  | 0 |  |
|   | 3/0 + 183/0 |
|  4 | МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ |  | 0 |  |
|   | 4/0 |
|  5 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками окон и дверей | 100 м2 промытой поверхности | 0,3216 |  |
|   | 5/0,2485 + 297/0,0731 |
|  6 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 1,1638 |  |
|   | 6/0,041 + 28/0,0749 + 71/0,0442 + 132/0,011 + 162/0,034 + 178/0,155 + 186/0,1414 + 203/0,179 + 247/0,432 + 298/0,0121 + 311/0,0392 |
|  7 | Простая окраска масляными составами по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску (прим. металопластиковые окна) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1824 |  |
|   | 7/0,041 + 187/0,1414 |
|  8 | Краска акриловая CAPOROL MURESKO-PLUS | кг | 1,9111 |  |
|   | 8/0,3813 + 134/0,1023 + 188/1,315 + 300/0,1125 |
|  9 | ДЕРЕВЯННЫЕ |  | 0 |  |
|   | 9/0 |
|  10 | Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю | 100 створок или глухих переплетов | 0,18 |  |
|   | 10/0,18 |
|  11 | Строительный мусор | т | 23,1692 |  |
|   | 11/0,099 + 18/0,3446 + 27/0,0671 + 35/0,9874 + 46/0,4685 + 48/0,4322 + 62/1,015 + 70/0,0495 + 76/0,2458 + 85/0,4582 + 94/1,1405 + 114/0,0622 + 117/0,0273 + 123/0,169 + 131/0,0098 + 140/0,0024 + 147/0,0745 + 177/0,0029 + 190/1,0435 + 202/0,2088 + 210/6,5669 + 224/0,489 + 233/0,0055 + 246/0,0079 + 256/6,6429 + 266/1,3997 + 287/0,0035 + 292/0,6396 + 294/0,2497 + 303/0,21 + 305/0,0463 |
|  12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1687 |  |
|   | 12/0,0619 + 184/0,1068 |
|  13 | Краски масляные готовые к применению для наружных работ | т | 0,0385 |  |
|   | 13/0,0014 + 30/0,002 + 58/0,0021 + 73/0,0012 + 137/0,001 + 164/0,0009 + 166/0,0001 + 180/0,0038 + 185/0,0024 + 199/0,0029 + 205/0,0049 + 220/0,0014 + 249/0,0106 + 275/0,0004 + 278/0,0008 + 281/0,001 + 284/0,0005 + 313/0,0011 |
|  14 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,0135 |  |
|   | 14/0,0135 |
|  15 | Арматурные сетки сварные | т | 0,0135 |  |
|   | 15/0,0135 |
|  16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0088 |  |
|   | 16/0,0088 |
|  17 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1434 |  |
|   | 17/0,0356 + 189/0,1078 |
|  18 | Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности | 8,3934 |  |
|   | 19/0,2019 + 36/0,476 + 148/0,0617 + 191/0,6106 + 211/3,1659 + 257/3,2025 + 267/0,6748 |
|  19 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 11,8247 |  |
|   | 20/0,2375 + 37/0,68 + 124/0,05 + 149/0,0771 + 192/0,7184 + 212/4,5227 + 258/4,575 + 268/0,964 |
|  20 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 11,8247 |  |
|   | 21/0,2375 + 38/0,68 + 125/0,05 + 150/0,0771 + 193/0,7184 + 213/4,5227 + 259/4,575 + 269/0,964 |
|  21 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 13,9309 |  |
|   | 22/0,2375 + 39/0,68 + 52/0,308 + 66/0,3964 + 80/0,0962 + 89/0,1193 + 98/0,297 + 103/0,0137 + 108/0,0184 + 126/0,05 + 151/0,0771 + 157/0,666 + 194/0,7184 + 214/4,5227 + 228/0,1912 + 260/4,575 + 270/0,964 |
|  22 | Краска фасадная "Euro Facade" акриловая | л | 399,5381 |  |
|   | 23/6,8115 + 40/19,5024 + 53/8,8334 + 67/11,3688 + 81/2,759 + 90/3,4215 + 99/8,518 + 104/0,3929 + 109/0,5277 + 127/1,434 + 152/2,2112 + 158/19,1009 + 195/20,6037 + 215/129,711 + 229/5,4836 + 261/131,211 + 271/27,6475 |
|  23 | Грунтовка | т | 0,1813 |  |
|   | 24/0,0031 + 41/0,0088 + 54/0,004 + 68/0,0052 + 82/0,0013 + 91/0,0016 + 100/0,0039 + 105/0,0002 + 110/0,0002 + 128/0,0007 + 153/0,001 + 159/0,0087 + 196/0,0093 + 216/0,0588 + 230/0,0025 + 262/0,0595 + 272/0,0125 |
|  24 | ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ |  | 0 |  |
|   | 25/0 + 200/0 |
|  25 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 1,4526 |  |
|   | 26/0,2996 + 69/0,221 + 201/0,932 |
|  26 | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3713 |  |
|   | 29/0,0749 + 72/0,0442 + 163/0,034 + 204/0,179 + 312/0,0392 |
|  27 | ГЛАДКИЕ СТЕНЫ ФАСАДА |  | 0 |  |
|   | 31/0 + 206/0 + 252/0 |
|  28 | Промывка стен фасадов водным раствором со смывками под давлением с применением автогидроподъемников: поверхность фасада гладкая | 100 м2 обработанной поверхности | 1,1177 |  |
|   | 32/0,068 + 43/0,0308 + 120/0,005 + 144/0,0077 + 207/0,4523 + 253/0,4575 + 263/0,0964 |
|  29 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш.-ч | -9,7239 |  |
|   | 33/-0,5916 + 44/-0,268 + 121/-0,0435 + 145/-0,0671 + 208/-3,9347 + 254/-3,9803 + 264/-0,8387 |
|  30 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 3,2379 |  |
|   | 34/0,204 + 146/0,0154 + 209/1,3568 + 255/1,3725 + 265/0,2892 |
|  31 | РУСТОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ |  | 0 |  |
|   | 42/0 |
|  32 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0483 |  |
|   | 45/0,0483 |
|  33 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0441 |  |
|   | 47/0,0441 |
|  34 | Перетирка штукатурки фасадов с рустами с земли и лесов | 100 м2 перетертой поверхности | 0,9512 |  |
|   | 49/0,1127 + 63/0,3171 + 77/0,077 + 86/0,0835 + 95/0,2079 + 225/0,153 |
|  35 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,2611 |  |
|   | 50/0,161 + 64/0,3964 + 78/0,0962 + 87/0,1193 + 96/0,297 + 226/0,1912 |
|  36 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 1,2611 |  |
|   | 51/0,161 + 65/0,3964 + 79/0,0962 + 88/0,1193 + 97/0,297 + 227/0,1912 |
|  37 | ВЕНЧАЮЩИЙ КАРНИЗ |  | 0 |  |
|   | 55/0 + 217/0 |
|  38 | Ремонт металлических парапетных решеток (прим.) | 10 м решеток | 1 |  |
|   | 56/0,5 + 218/0,5 |
|  39 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2153 |  |
|   | 57/0,1274 + 219/0,0879 |
|  40 | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | 100 м2 кровли | 0,2158 |  |
|   | 59/0,1279 + 221/0,0879 |
|  41 | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТЯГИ 1-6 ПОЯС |  | 0 |  |
|   | 60/0 |
|  42 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой пове | 0,1725 |  |
|   | 61/0,0793 + 75/0,0192 + 84/0,0358 + 223/0,0382 |
|  43 | САНДРИКИ |  | 0 |  |
|   | 74/0 |
|  44 | НАЛИЧНИКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ |  | 0 |  |
|   | 83/0 |
|  45 | НАЛИЧНИКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ |  | 0 |  |
|   | 92/0 |
|  46 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой пове | 0,0891 |  |
|   | 93/0,0891 |
|  47 | ЗАМКОВЫЙ КАМЕНЬ |  | 0 |  |
|   | 101/0 |
|  48 | Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых | 1 изделие | 16 |  |
|   | 102/8 + 107/8 |
|  49 | ЭМБЛЕМЫ |  | 0 |  |
|   | 106/0 |
|  50 | БАЛКОН |  | 0 |  |
|   | 111/0 |
|  51 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (демонтаж(разборка) сборных и ж/б конструкций) | 100 м2 стяжки | 0,042 |  |
|   | 112/0,042 |
|  52 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0,042 |  |
|   | 113/0,042 |
|  53 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев | 100 м2 покрытия | 0,042 |  |
|   | 115/0,042 |
|  54 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | 9,786 |  |
|   | 116/9,786 |
|  55 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,042 |  |
|   | 118/0,042 |
|  56 | БАЛКОННАЯ ПЛИТА |  | 0 |  |
|   | 119/0 |
|  57 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |  |
|   | 122/0,05 |
|  58 | СМЕНА ОКРЫТИЙ |  | 0 |  |
|   | 129/0 |
|  59 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1,75 м | 100 м | 0,011 |  |
|   | 130/0,011 |
|  60 | Простая окраска масляными составами по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0231 |  |
|   | 133/0,011 + 299/0,0121 |
|  61 | ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА |  | 0 |  |
|   | 135/0 |
|  62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0818 |  |
|   | 136/0,0708 + 165/0,011 |
|  63 | Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом гладкой с земли и лесов | 100 м2 очищенной поверхности | 0,5226 |  |
|   | 138/0,1104 + 231/0,2514 + 285/0,1608 |
|  64 | Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2 стен гладких (прим. домастиковка) | 100 мест | 0,11 |  |
|   | 139/0,11 |
|  65 | Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей из известняка и мрамора вручную | 100 м2 поверхности | 0,5226 |  |
|   | 141/0,1104 + 234/0,2514 + 288/0,1608 |
|  66 | Жидкость гидрофобизирующая Типром К люкс | л | 11,7585 |  |
|   | 142/2,484 + 235/5,6565 + 289/3,618 |
|  67 | ПРИЯМКИ |  | 0 |  |
|   | 143/0 |
|  68 | Ремонт ступеней бетонных | 100 ступеней | 0,1 |  |
|   | 154/0,1 |
|  69 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,4662 |  |
|   | 155/0,4662 |
|  70 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0,1998 |  |
|   | 156/0,1998 |
|  71 | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов | 100 м2 покрытия | 0,034 |  |
|   | 160/0,034 |
|  72 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0,0187 |  |
|   | 161/0,0187 |
|  73 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,94 |  |
|   | 167/0,252 + 169/0,048 + 236/0,52 + 238/0,12 |
|  74 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 215 мм | м | 98,012 |  |
|   | 168/28,854 + 170/2,748 + 237/59,54 + 239/6,87 |
|  75 | Звено нижнее усиленное (труба, отлив, 3 охвата, 3 чашки) диаметром 216 мм | комплект | 7 |  |
|   | 171/2 + 240/5 |
|  76 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,12 |  |
|   | 172/0,02 + 241/0,1 |
|  77 | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм (2 звена), диаметром 215 мм | шт. | 12 |  |
|   | 173/2 + 242/10 |
|  78 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,07 |  |
|   | 174/0,02 + 243/0,05 |
|  79 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 215 мм | шт. | 7 |  |
|   | 175/2 + 244/5 |
|  80 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 1,08 |  |
|   | 176/0,29 + 245/0,79 |
|  81 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,587 |  |
|   | 179/0,155 + 248/0,432 |
|  82 | ДВЕРИ |  | 0 |  |
|   | 197/0 + 276/0 + 301/0 |
|  83 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3206 |  |
|   | 198/0,1824 + 274/0,0264 + 277/0,048 + 280/0,0638 |
|  84 | ВЕНЧАЮЩИЙ КАРНИЗ ШТУКАТУРНЫЙ |  | 0 |  |
|   | 222/0 |
|  85 | Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2 стен гладких (ПРИМ. ДОМАСТИКОВКА) | 100 мест | 0,25 |  |
|   | 232/0,25 |
|  86 | ЯЩИКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ |  | 0 |  |
|   | 273/0 |
|  87 | ВОРОТА |  | 0 |  |
|   | 279/0 |
|  88 | ТРУБЫ |  | 0 |  |
|   | 282/0 |
|  89 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0339 |  |
|   | 283/0,0339 |
|  90 | Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2 стен гладких | 100 мест | 0,16 |  |
|   | 286/0,16 |
|  91 | ЗАМЕНА ЦОКОЛЬНЫХ ОКОН |  | 0 |  |
|   | 290/0 |
|  92 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,06 |  |
|   | 291/0,06 |
|  93 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,073 |  |
|   | 293/0,073 |
|  94 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,073 |  |
|   | 295/0,073 |
|  95 | Блоки оконные одностворные ПВХ 15-9 (пл. 1,27 м2) поворотно-откидные, двухкамерные | м2 | 7,3 |  |
|   | 296/7,3 |
|  96 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |  |
|   | 302/0,02 |
|  97 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0392 |  |
|   | 304/0,0392 |
|  98 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 3,92 |  |
|   | 306/3,92 |
|  99 | Блоки дверные металлические (полотно двери имеет общую толщину 40 мм., изготавливается из двух листов горячекатаной стали толщиной 2 мм. каждый. внутри полотна двери расположен силовой каркас в виде "U"- образного ребра жесткости) | м2 | 3,92 |  |
|   | 307/3,92 |
|  100 | Петли дверные полушарнирные ПН1-110 оцинкованные | шт. | 4 |  |
|   | 308/4 |
|  101 | Замки дверные накладные с хромированным покрытием | шт. | 2 |  |
|   | 309/2 |
|  102 | Комплектующие ручка простая | шт. | 2 |  |
|   | 310/2 |
|  103 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0,0392 |  |
|   | 314/0,0392 |
|  104 | Отделка полотен металлических дверей панель МДФ (под окраску) | м2 | 4,116 |  |
|   | 315/4,116 |
|  105 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3 | -0,0561 |  |
|   | 316/-0,0561 |
|  106 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 25 мм, II сорта | м3 | -0,0055 |  |
|   | 317/-0,0055 |
|  107 | Пергамин кровельный марки П-350 | м2 | -4,116 |  |
|   | 318/-4,116 |
|  108 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,0392 |  |
|   | 319/0,0392 |
|  109 | Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС СС-2" для древесины | кг | 1,2622 |  |
|   | 320/1,2622 |
|  110 | Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | т | 23,1692 |  |
|   | 321/23,1692 |
|  111 | Расстояние перевозки: от 24.1 до 25 км. Класс груза 1. Таблица 3.7 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьера | т | 23,1692 |  |
|   | 322/23,1692 |