**Техническое задание на отделку бани**

**1.Общие работы по бане**

1.1 Проведение сантехнических работ

1.2.1 Прокладка труб водоснабжения от водопровода до бани

1.2.2 Прокладка термокабелей

1.2.3 Прокладка канализационных труб от бани к канаве

**2. Работы по отделке парилки**

2.1 Монтаж чернового пола

2.2 Утепление пола

2.3 Монтаж чистового пола

2.4 Формирование проема печи в рубленной стене с врезкой усадочного шипа

2.5 Утепление стен парилки слоем плитным утеплителем

2.6 Отделка стен и потолка парилки вагонкой (с монтажом фольги)

2.7 Утепление потолка парилки слоем утеплителя

2.8 Плинтусовка парилки

2.9 Монтаж двери (в том числе доборы и обналичка двери с двух сторон)

2.10 Устройство проема фрамуги в рубленной стене

2.11 Монтаж фрамуги (в том числе откосы и обналичка фрамуги, монтаж отлива фрамуги)

2.12 Откосы и обналичка проема печи ( с двух сторон)

2.13 Устройство вентиляционных отверстий с монтажом задвижек

2.14 Монтаж дровяной печи ( в т.ч. прохождение перекрытий, облицовка кирпичем, огнезащита базальтом, прохождение перекрытий и кровли )

2.15 Монтаж полков

**3. Работы по отделке помывочной**

3.1 Монтаж чернового пола

3.2 Утепление пола

3.2 Монтаж чистового пола

3.3 Утепление стен слоем плитного утеплителеля

3.4 Обшивка стен вагонкой

3.5 Утепление потолка

3.6 Обшивка потолка вагонкой класса А (с монтажом плёнки пароизоляции)

3.7 Плинтусовка потолка и пола

3.8 Установка душевой кабины

3.9 Установка бойлера

3.10 Устройство трапа для отвода воды (в т.ч. слива для душевой кабины)

3.11 Формирование дверного проема с врезкой усадочного шипа

3.12 Монтаж двери

3.13 Доборы и обналичка двери (обналичка с двух сторон)

3.14 Устройство проема фрамуги в рубленной стене

3.15 Монтаж фрамуги

3.16 Откосы и обналичка фрамуги

**4. Работы по отделке комнаты отдыха**

4.1 Монтаж чернового пола

4.2 Утепление пола рулонным утеплителем с прокладкой пароизоляции

4.3 Монтаж чистового пола из шпунтованной строганной доски

4.4 Утепление стен слоем плитного утеплителеля

4.5 Обшивка стен вагонкой

4.6 Утепление потолка

4.7 Обшивка потолка вагонкой класса А (с монтажом плёнки пароизоляции)

4.8 Плинтусовка потолка и пола

4.9 Монтаж двери (в т.ч. формирование дверного проема в рубленной стене, доборы и

обналичка двери)

4.10 Монтаж двух окон (в т.ч. формирование оконных проемов; монтаж подоконников, отливов )

**5. Работы по отделке веранды**

5.1 Монтаж чернового пола

5.2 Утепление пола рулонным утеплителем с прокладкой пароизоляции

5.3 Монтаж чистового пола

5.4 Монтаж цсп на стены

5.5 Утепление стен слоем плитного утеплителеля

5.6 Обшивка стен вагонкой

5.7 Утепление потолка

5.8 Обшивка потолка вагонкой класса А (с монтажом плёнки пароизоляции)

5.9 Плинтусовка потолка и пола

5.10 Монтаж металлической двери (в т.ч. формирование дверного проема в рубленной стене, доборы и обналичка двери)

5.11 Монтаж двух окон (в т.ч. формирование оконных проемов; монтаж подоконников, отливов )

5.12 Установка лестницы (в т.ч устройство лестничного проема в потолке, монтаж ступеней, площадок, балясин на лестнице, балясин ограждений и т.д )

**6. Работы по отделке мансарды (2 этаж)**

6.1 Утепление пола рулонным утеплителем с прокладкой пароизоляции

6.2 Монтаж чистового пола из шпунтованной строганной доски

6.3 Монтаж цсп на стены

6.4 Утепление стен слоем плитного утеплителеля

6.5 Обшивка стен вагонкой

6.6 Утепление потолка

6.7 Обшивка потолка вагонкой класса А (с монтажом плёнки пароизоляции)

6.8 Плинтусовка потолка и пола

6.9 Монтаж двух окон (в т.ч. формирование оконных проемов; монтаж подоконников, отливов )

**7. Размеры бани**

**7.1 Парилка**

Длина парилки (полезная ) =2 м

Ширина парилки (полезная ) =2,5 м

Высота парилки (полезная ) =2 м

**7.2 Помывочная**

Длина помывочной (полезная ) =2 м

Ширина помывочной (полезная ) =2,5 м

Высота помывочной (полезная ) =2 м

**7.3 Комната отдыха**

Длина к. отдыха (полезная ) =4 м

Ширина к. отдыха (полезная ) =2,5 м

Высота к. отдыха (полезная ) =2 м

**7.4 Веранда**

Длина веранды (полезная ) =5 м

Ширина веранды (полезная ) =2,0 м

Высота веранды (полезная ) =2 м

**7.5 Мансарда**

Длина веранды (полезная ) =6 м

Ширина веранды (полезная ) =3,0 м

Высота веранды (полезная ) =2 м

**8. План бани (1 этаж)**

****