1600

1600

6400 1250

2600

5400

1600

1800

8000

Размеры даны по внутренним углам. – наружная лента 350х600 . - внутренняя лента 200х600.

Арматура наружной ленты в три ряда по три хлыста в ряду. Вертикальная перевязочная через 1200-1400 мм.