1600

 1600

 6400 1250

 2600

5400

 1600

 1800

 8000

Размеры даны по внутренним углам. – наружная лента 350х600 . - внутренняя лента 200х600.

Арматура наружной ленты в три ряда по три хлыста в ряду. Вертикальная перевязочная через 1200-1400 мм.