Согласовано:

Утверждаю:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Локальная смета**

На капитальный ремонт кровли, фасада административного здания

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ТЗ, Дефектная ведомость, обмерные чертежи.

Составлена в ФЕР-2001 с последующей индексацией на: Декабрь 2014 года.

Сметная стоимость:.

Нормативная трудоемкость:.

Зарплата основных рабочих:.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Демонтажные работы.** |
| **1** | **ФЕР 46-04-008-04** | **Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 2.98, (Н.Р. 110\*0,85\*0,9 = 84% = 6628.36 руб. С.П. 70\*0,8\*0,85 = 48% = 3787.63 руб.)** | **100 м2 покрытия** | **2.9** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ФЕРр 58-02-001** | **Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 3.16, (Н.Р. 83\*0,85 = 71% = 422.47 руб. С.П. 65\*0,8 = 52% = 309.42 руб.)** | **100 окон** | **0.01** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ФЕРр 58-01-003** | **Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 5.91, к з/п машинистов: 21.94, (Н.Р. 83\*0,85 = 71% = 10099.20 руб. С.П. 65\*0,8 = 52% = 7396.60 руб.)** | **100 м2 кровли** | **2.9** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **ФЕРр 58-01-001** | **Разборка обрешетки из брусков с прозорами Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 5.91, к з/п машинистов: 21.94, (Н.Р. 83\*0,85 = 71% = 5662.16 руб. С.П. 65\*0,8 = 52% = 4146.94 руб.)** | **100 м2 кровли** | **2.9** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **ФЕР 46-04-012-03** | **Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 11.09, к з/п машинистов: 21.94, (Н.Р. 110\*0,85\*0,9 = 84% = 1122.11 руб. С.П. 70\*0,8\*0,85 = 48% = 641.21 руб.)** | **100 м2** | **0.066** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **ФЕРр 58-03-001** | **Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 3.16, (Н.Р. 83\*0,85 = 71% = 884.67 руб. С.П. 65\*0,8 = 52% = 647.93 руб.)** | **100 м труб и покрытий** | **0.8** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ФЕРр 58-10-002** | **Смена частей водосточных труб прямых звеньев с люлек Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 6.96, к з/п машинистов: 21.94, к материалам: 4.01, (Н.Р. 83\*0,85 = 71% = 6185.70 руб. С.П. 65\*0,8 = 52% = 4530.37 руб.)** | **100 м** | **0.525** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201-1101 | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (ФССЦ 2000 Российская Федерация ФЕР-2001) | м | 52.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **ФЕРр 58-10-007** | **Смена частей водосточных труб воронок с люлек Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 6.96, к з/п машинистов: 21.94, к материалам: 3.07, (Н.Р. 83\*0,85 = 71% = 795.67 руб. С.П. 65\*0,8 = 52% = 582.74 руб.)** | **100 шт.** | **0.05** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 301-1104 | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм (ФССЦ 2000 Российская Федерация ФЕР-2001) | шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **ФЕРр 58-10-005** | **Смена частей водосточных труб отливов (отметов) Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 6.96, к з/п машинистов: 21.94, к материалам: 4.36, (Н.Р. 83\*0,85 = 71% = 3533.34 руб. С.П. 65\*0,8 = 52% = 2587.80 руб.)** | **100 шт.** | **0.5** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201-1103 | Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм (ФССЦ 2000 Российская Федерация ФЕР-2001) | шт. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **ФЕР 09-06-001-01 прим.** | **Демонтаж козырька, перил на крыльце. Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер к стоим. экспл. машин: 0,7 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 0,6 Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 6.54, к з/п машинистов: 21.94, (Н.Р. 90\*0,85\*0,9 = 69% = 1470.78 руб. С.П. 85\*0,8\*0,85 = 58% = 1236.31 руб.)** | **1 т конструкций** | **0.21** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **1** | **ФЕР 12-01-007-05** | **Устройство кровель из черепицы: пазовой штампованной или прессованной (керамическая и цементно-песчаная (бетонная) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 6.25, к з/п машинистов: 21.94, к материалам: 6.26, (Н.Р. 120\*0,85\*0,9 = 92% = 60800.67 руб. С.П. 65\*0,8\*0,85 = 44% = 29078.58 руб.)** | **100 м2 кровли** | **2.9** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 404-0317 | Черепица глиняная пазовая ленточная размером 420х330х12 мм | Т.шт | -2.958 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Счет поставщ | Керамическая черепица, в т.ч коньковая и боковая по образцу заказчика | шт. | 2958 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ФЕР 10-01-002-01** | **Установка стропил к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 6.55, к з/п машинистов: 21.94, к материалам: 3.11, (Н.Р. 118\*0,85\*0,9 = 90% = 83564.68 руб. С.П. 63\*0,8\*0,85 = 43% = 39925.35 руб.)** | **1 м3 древесины в конструкции** | **18** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ФЕР 26-02-015-01** | **Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской "эврика к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 5.03, к материалам: 2.18, (Н.Р. 100\*0,85\*0,9 = 76% = 79759.93 руб. С.П. 70\*0,8\*0,85 = 48% = 50374.69 руб.)** | **100 м2 обрабатываемой поверхности** | **2.9** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **ФЕРр 58-12-004** | **Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 8.05, к з/п машинистов: 21.94, к материалам: 3.54, (Н.Р. 83\*0,85\*0,9 = 63% = 6827.97 руб. С.П. 65\*0,8\*0,85 = 44% = 4768.74 руб.)** | **100 м2** | **2.9** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта (ФССЦ 2000 Российская Федерация ФЕР-2001) (контробрешетка) | м3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 102-0048 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта (ФССЦ 2000 Российская Федерация ФЕР-2001) (пошаговая обрешетка) | м3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные (ФССЦ 2000 Российская Федерация ФЕР-2001) | т | 0.01218 |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **ФЕР 14-02-015-01 прим.** | **Покрытие пленкой : стен и кровель к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 6.96, к материалам: 2.42, (Н.Р. 130\*0,85\*0,9 = 99% = 7270.91 руб. С.П. 70\*0,8\*0,85 = 48% = 3525.29 руб.)** | **100 м2 покрытия** | **2.9** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 113-9039 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм | Т.м2 | -0.3625 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-5865 | Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap (ФССЦ 2000 Российская Федерация ФЕР-2001) | м2 | 290 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **1** | **ФЕР 26-01-042-02** | **Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 6.9, к материалам: 2.74, (Н.Р. 100\*0,85\*0,9 = 76% = 2944.89 руб. С.П. 70\*0,8\*0,85 = 48% = 1859.93 руб.)** | **100 м2 проемов по наружному обводу коробок** | **0.066** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Счет поставщ | Блок дверной металлический с фурнитурой в комплекте по образцу заказчика | компл. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 203-8122 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм (ФССЦ 2000 Российская Федерация ФЕР-2001) (на чердак) | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ФЕР 09-06-001-02** | **Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 4.35, к з/п машинистов: 21.94, к материалам: 6.15, (Н.Р. 90\*0,85\*0,9 = 69% = 302.93 руб. С.П. 85\*0,8\*0,85 = 58% = 254.64 руб.)** | **1 т конструкций** | **0.04** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Счет поставщ | Блок дверной решетчатый металлический с фурнитурой в комплекте по образцу заказчика | компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ФЕР 09-06-001-01 прим.** | **Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (монтаж козырька) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 6.54, к з/п машинистов: 21.94, к материалам: 4.89, (Н.Р. 90\*0,85\*0,9 = 69% = 1207.33 руб. С.П. 85\*0,8\*0,85 = 58% = 1014.86 руб.)** | **1 т конструкций** | **0.09** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Счет поставщ | Козырек металлический (верх поликарбонат) по образцу заказчика | компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **ФЕР 09-06-001-03 прим.** | **Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий (перила на крыльце) к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 5.85, к з/п машинистов: 21.94, к материалам: 4.58, (Н.Р. 90\*0,85\*0,9 = 69% = 770.91 руб. С.П. 85\*0,8\*0,85 = 58% = 648.01 руб.)** | **1 т конструкций** | **0.05** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Счет поставщ | Перила металлические по образцу заказчика | м.п. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **ФЕР 12-01-008-02** | **Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 6.96, к з/п машинистов: 21.94, к материалам: 2.28, (Н.Р. 120\*0,85\*0,9 = 92% = 350.18 руб. С.П. 65\*0,8\*0,85 = 44% = 167.48 руб.)** | **100 м2 фасадов без вычета проемов** | **0.36** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **1** | **ФЕР 08-07-001-02** | **Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 6.96, к з/п машинистов: 21.94, к материалам: 5.47, (Н.Р. 122\*0,85\*0,9 = 93% = 37119.94 руб. С.П. 80\*0,8\*0,85 = 54% = 21553.51 руб.)** | **100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов** | **4.2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ФЕРр 61-10-001** | **Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 3.16, к материалам: 4.72, (Н.Р. 79\*0,85 = 67% = 22579.57 руб. С.П. 50\*0,8 = 40% = 13480.34 руб.)** | **100 м2 отремонтированной поверхности** | **0.87** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 (ФССЦ 2000 Российская Федерация ФЕР-2001) | м3 | 1.914 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ФЕР 15-04-006-04** | **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 7.59, к з/п машинистов: 21.94, к материалам: 9.58, (Н.Р. 105\*0,85\*0,9 = 80% = 10784.20 руб. С.П. 55\*0,8\*0,85 = 37% = 4987.69 руб.)** | **100 м2 покрытия** | **3.4** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-4244 | Грунтовка колерующая CERESIT CT 16 (ФССЦ 2000 Российская Федерация ФЕР-2001) | л | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **ФЕРр 61-24-001** | **Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "ветонит") Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 17.12, к з/п машинистов: 21.94, к материалам: 2.14, (Н.Р. 79\*0,85 = 67% = 36766.79 руб. С.П. 50\*0,8 = 40% = 21950.32 руб.)** | **100 м2 отремонтированной поверхности** | **3.4** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 (ФССЦ 2000 Российская Федерация ФЕР-2001) | м2 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-1749 | Латекс СКС-65 ГП (ФССЦ 2000 Российская Федерация ФЕР-2001) | т | 0.034 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-3171 | Шпатлевка Ветонит LR (ФССЦ 2000 Российская Федерация ФЕР-2001) | т | 1.836 |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **ФЕР 15-04-014-03** | **Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная к стоим. экспл. машин: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 21.94, к стоимости машин: 6.74, к з/п машинистов: 21.94, к материалам: 1.74, (Н.Р. 105\*0,85\*0,9 = 80% = 4340.89 руб. С.П. 55\*0,8\*0,85 = 37% = 2007.66 руб.)** | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | **3.4** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого со стесненностью:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | **Итого по всем разделам:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Всего по смете:** | **руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/