|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cборка стен - вся брусовая часть дома, столбы, ручная
 | м3 |
| 1. Монтаж кровли (керамика)
 | м2 |
|  - установка стропильной системы |   |
|  - установка капельников, торцевых планок, ветровой доски |   |
|  - установка пароизоляции |   |
|  - установка вентиляционного бруска |   |
|  - установка обрешетки |   |
|  - установка OSB-панелей |   |
|  - установка подкладочного ковра |   |
|  - установка кровельного материала - установка вентиляционных проходов |   |
| 1. Утепление кровли 200 мм
 | м2 |
|  - монтаж Rokwool |   |
|  - монтаж пароизоляции |   |
|  - монтаж ветрозащиты |   |
|  - запенивание всех заглушек между стропилами |   |
| 1. Пропиливание проемов в размер,установка обсад
 | эл |
|  - пропиливание оконных проемов в размер согласно карты сборки |   |
|  - монтаж обсад с установкой ПСУЛ ленты |   |
| 1. Гидроизоляция фундамента
 | м2 |
| 1. Монтаж каркасов стен без утепления и обшивки имитацией
 | м2 |

 7. Покраска свесов в 1 слой лаком и 2 слоя краской с двух сторон

 8. Подшивка свесов. М2

 9. Установка 3-х временных дверей ед

 10. Монтаж пристенной лестницы. ед

 11. Монтаж водосточной системы Icopal