|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cборка стен - вся брусовая часть дома, столбы, ручная | м3 |
| 1. Монтаж кровли (керамика) | м2 |
| - установка стропильной системы |  |
| - установка капельников, торцевых планок, ветровой доски |  |
| - установка пароизоляции |  |
| - установка вентиляционного бруска |  |
| - установка обрешетки |  |
| - установка OSB-панелей |  |
| - установка подкладочного ковра |  |
| - установка кровельного материала  - установка вентиляционных проходов |  |
| 1. Утепление кровли 200 мм | м2 |
| - монтаж Rokwool |  |
| - монтаж пароизоляции |  |
| - монтаж ветрозащиты |  |
| - запенивание всех заглушек между стропилами |  |
| 1. Пропиливание проемов в размер,установка обсад | эл |
| - пропиливание оконных проемов в размер согласно карты сборки |  |
| - монтаж обсад с установкой ПСУЛ ленты |  |
| 1. Гидроизоляция фундамента | м2 |
| 1. Монтаж каркасов стен без утепления и обшивки имитацией | м2 |

7. Покраска свесов в 1 слой лаком и 2 слоя краской с двух сторон

8. Подшивка свесов. М2

9. Установка 3-х временных дверей ед

10. Монтаж пристенной лестницы. ед

11. Монтаж водосточной системы Icopal