**Техническое задание по ремонту санузла**

**Заказчик:**

**Исполнитель:**

**Адрес работ:** **Тип работ:** общестроительные

**Выполнить:** комплекс работ по ремонту санузлов

**Обязательства Заказчика:**

1. Обеспечить доступ к месту проведения работ, указать место погрузки и выгрузки строительных материалов.

**Основные требования к выполнению работ:**

1. Выполнить работы в следующих объемах:

**мужской туалет**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование узла** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Исполнитель** | **Ответственный** |
| 1 | **Полы** | Демонтаж покрытия пола из керамической плитки | м2 | 17 |  |  |
|  |  | Демонтаж бетонных полов | м3 | 1,6 |  |  |
|  |  | Устройство стяжки из ЦПС толщиной 50 мм с последующим выравнивание самовыравнивающими растворами | м2 | 17 |  |  |
|  |  | Устройство покрытия пола из керамической плитки с затиркой швов | м2 | 17 |  |  |
| 2 | **Стены** | Демонтаж перегородок кирпичных | м2 | 3 |  |  |
|  |  | Демонтаж покрытия стен керамической плиткой | м2 | 42,3 |  |  |
|  |  | Облицовка стен ГКЛ в один слой по металлическому каркасу | м2 | 54,3 |  |  |
|  |  | Устройство перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | 3,3 |  |  |
|  |  | Облицовка поверхности стен и перегородок керамической плиткой | м2 | 60,8 |  |  |
| 3 | **Сантехническое оборудование** | Демонтаж унитазов типа чаша Генуя | шт | 3 |  |  |
|  |  | Демонтаж писуаров | шт | 3 |  |  |
|  |  | Установка унитазов-компакт с заменой фановой трубы и труб подводки воды | шт | 2 |  |  |
|  |  | Установка писуаров с заменой фановой трубы и труб подводки воды | шт | 3 |  |  |
|  |  | Установка керамических перегородок между писуарами | шт | 2 |  |  |
|  |  | Установка раковин со смесителями, заменой фановой трубы и труб подводки воды | шт | 1 |  |  |
|  |  | Установка держателя для туалетной бумаги | шт | 2 |  |  |
|  |  | Установка зеркала | шт | 1 |  |  |
| 4 | **Потолок** | Монтаж подвесного потолка типа Армстронг | м2 | 17 |  |  |
|  |  | Установка светильников в подвесном потолке 600х600 | шт | 2 |  |  |
|  |  | Установка точечных светильников в подвесном потолке | шт | 2 |  |  |
|  |  | Установка розеток и выключателей наружных | шт | 2 |  |  |
|  |  | Монтаж электрокабеля 3х2,5 | м.п. | 50 |  |  |
| 5 | **Двери** | Демонтаж дверных блоков | шт | 2 |  |  |
|  |  | Установка дверных блоков с фурнитурой | шт | 4 |  |  |