Приложение № 1

#### Техническое задание

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | ЗАО «ДСК |
| Подразделение |  |
| Наименование объекта | Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия после замены участка трубопроводов теплоснабжения от ТК-1 до узла ввода в главном корпусе |
| Адрес объекта | Санкт-Петербург, М Гражданский проспект |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Часть  здания,  конструкция | Вид работ | Объем работ | Примеча  ние |
| 1 |  | Исправление профиля щебеночных оснований | 600 м2 |  |
| 2 |  | Регулировка высотного положения люков колодцев | 3 м2 |  |
| 3 |  | Розлив вяжущих материалов перед укладкой асфальтобетонного слоя | 600 м2 |  |
| 4 |  | Устройство нижнего слоя а/б покрытия толщиной 6 см. из смеси а/б горячей плотной, типа Б крупнозернистой | 600 м2 |  |
| 5 |  | Устройство верхнего слоя а/б покрытия толщиной 4 см. из смеси а/б горячей плотной, типа Б мелкозернистой | 600 м2 |  |
| 6 |  | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | 390 м.п. |  |
| 7 |  | Вывоз мусора | по норме |  |

Утверждаю:

Руководитель ОСП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Главный инженер ОСП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Согласовано:

Представитель ОКС и Р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

# Начальник ОКС и Р \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/